#  2、开标一览表

项目名称：文昌市中小学教学设备设施、图书采购(A包)

投标人名称：文昌科达科技有限公司（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 交货地点 |
| 1 | 台式计算机（教师机） | **品牌：惠普** **型号：282Pro G3MT**1. 机型:商用计算机；2. CPU: 相当于或优于英特尔Core i3-7100，主频≥ 3.9Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个；3. 主板：相当于或优于intel H110芯片组；4. ★显卡：集成显卡，主板提供一个HDMI和一个VGA接口，无需第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容；5. 内存：4G DDR4 2400，至少提供两个内存插槽，最大支持32G内存；6. ★接口：接口：USB接口≥8个（其中USB3.0接口至少4个，后置USB接口总数至少6个），前端：2 个USB 3.0端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个RJ-45 网络接口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个可接入无线网卡的M.2接口；7. 硬盘：500G SATA III 6Gb/s硬盘；8. 键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告复印件； 9. 鼠标：光电抗菌鼠标；10. 网卡：集成千兆网卡；11. 光驱：无光驱；12. ★机箱：通用立式机箱，体积≥15L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；13. ★音频：主机机箱原厂标配内置音箱；14. 电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；15.★噪声控制：主机噪声低于11分贝，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；16. 显示器:19.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，；17. ★考虑到使用方地处于热带，天气炎热，所投产品须在55℃至少保存48小时后仍能正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；18. 制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证；厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证，4PS联络中心国际标准管理体系认证以及信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证，获得电子信息产品污染控制先进单位证书；具有教育部颁发的教育行业信息化推荐品牌证书；具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；具有中国环境标志产品认证；厂家台式PC服获得CCID服务信赖品牌。提供以上证书厂家盖章的复印件；19. 认证：3C认证、中国节能产品认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件；20. 授权及售后：须由厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，并提供由制造厂商出具的针对此项目的售后服务承诺函。 | 　73 | 台 | 3965 | 289445 | 合同签订后30天内 | 用户指定地点 |
| 2 | 台式计算机（学生机） | **品牌：惠普** **型号：282Pro G3MT**1. 机型:商用计算机；2. CPU: 相当于或优于英特尔Pentium Dual Core G4400，主频≥ 3.3Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个；3. 主板：相当于或优于intel H110芯片组；4. ★显卡：集成显卡，主板提供一个HDMI和一个VGA接口，无需第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容；5. 内存：4G DDR4 2400，至少提供两个内存插槽，最大支持32G内存；6. ★接口：接口：USB接口≥8个（其中USB3.0接口至少4个，后置USB接口总数至少6个），前端：2 个USB 3.0端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个RJ-45 网络接口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个可接入无线网卡的M.2接口；7. 硬盘：500G SATA III 6Gb/s硬盘；8. 键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告复印件； 9. 鼠标：光电抗菌鼠标；10. 网卡：集成千兆网卡；11. 光驱：无光驱；12. ★机箱：通用立式机箱，体积≥15L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；13. ★音频：主机机箱原厂标配内置音箱；14. 电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；15. ★噪声控制：主机噪声低于11分贝，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；16. 显示器:19.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，；17. ★考虑到使用方地处于热带，天气炎热，所投产品须在55℃至少保存48小时后仍能正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；18. 制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证；厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证，4PS联络中心国际标准管理体系认证以及信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证，获得电子信息产品污染控制先进单位证书；具有教育部颁发的教育行业信息化推荐品牌证书；具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；具有中国环境标志产品认证；厂家台式PC服获得CCID服务信赖品牌。提供以上证书厂家盖章的复印件；19. 认证：3C认证、中国节能产品认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件；20. 授权及售后：须由厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，并提供由制造厂商出具的针对此项目的售后服务承诺函。 | 　281 | 台 | 3239 | 910159 | 合同签订后30天内 | 用户指定地点 |
| 3 | 学生电脑桌 | **品牌：启智****型号**：**QZ-X120**1080\*550\*750mm 灰白色，环保密度板含键盘架、主机架，不含椅子 (2人位） | 　281 | 张 | 630 | 177030 | 合同签订后30天内 | 用户指定地点 |
| 4 | 学生电脑凳 | **品牌：启智****型号**：**QZ-X40**400\*320\*220mm凳子 | 　281 | 张 |  58 | 16298 | 合同签订后30天内 | 用户指定地点 |

**大写： 壹佰叁拾玖万贰仟玖佰叁拾贰元整 合计：￥1392932.00（小写）**

是否小微型企业产品: 是（√）；否（ ）。

投标人代表签名： 职务：业务经理 日期：2018年4月11日

注：1、所有国产仪器设备用人民币元报价，免税自用进口仪器设备用美元报价

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

# 3、 规格响应表

投标人名称: （盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况（证明材料页码） |
|  1 | 1. 机型:商用计算机；2. CPU: 相当于或优于英特尔Core i3-7100，主频≥ 3.9Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个；3. 主板：相当于或优于intel H110芯片组；4. ★显卡：集成显卡，主板提供一个HDMI和一个VGA接口，无需第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容；5. 内存：4G DDR4 2400，至少提供两个内存插槽，最大支持32G内存；6. ★接口：接口：USB接口≥8个（其中USB3.0接口至少4个，后置USB接口总数至少6个），前端：2 个USB 3.0端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个RJ-45 网络接口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个可接入无线网卡的M.2接口；7. 硬盘：500G SATA III 6Gb/s硬盘；8. 键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告复印件； 9. 鼠标：光电抗菌鼠标；10. 网卡：集成千兆网卡；11. 光驱：无光驱；12. ★机箱：通用立式机箱，体积≥15L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；13. ★音频：主机机箱原厂标配内置音箱；14. 电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；15.★噪声控制：主机噪声低于11分贝，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；16. 显示器:19.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，；17. ★考虑到使用方地处于热带，天气炎热，所投产品须在55℃至少保存48小时后仍能正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；18. 制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证；厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证，4PS联络中心国际标准管理体系认证以及信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证，获得电子信息产品污染控制先进单位证书；具有教育部颁发的教育行业信息化推荐品牌证书；具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；具有中国环境标志产品认证；厂家台式PC服获得CCID服务信赖品牌。提供以上证书厂家盖章的复印件；19. 认证：3C认证、中国节能产品认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件；20. 授权及售后：须由厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，并提供由制造厂商出具的针对此项目的售后服务承诺函。 | 1. 机型:商用计算机；2. CPU: 相当于或优于英特尔Core i3-7100，主频≥ 3.9Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个；3. 主板：相当于或优于intel H110芯片组；4. ★显卡：集成显卡，主板提供一个HDMI和一个VGA接口，无需第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容；5. 内存：4G DDR4 2400，至少提供两个内存插槽，最大支持32G内存；6. ★接口：接口：USB接口≥8个（其中USB3.0接口至少4个，后置USB接口总数至少6个），前端：2 个USB 3.0端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个RJ-45 网络接口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个可接入无线网卡的M.2接口；7. 硬盘：500G SATA III 6Gb/s硬盘；8. 键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告复印件； 9. 鼠标：光电抗菌鼠标；10. 网卡：集成千兆网卡；11. 光驱：无光驱；12. ★机箱：通用立式机箱，体积≥15L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；13. ★音频：主机机箱原厂标配内置音箱；14. 电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；15.★噪声控制：主机噪声低于11分贝，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；16. 显示器:19.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，；17. ★考虑到使用方地处于热带，天气炎热，所投产品须在55℃至少保存48小时后仍能正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；18. 制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证；厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证，4PS联络中心国际标准管理体系认证以及信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证，获得电子信息产品污染控制先进单位证书；具有教育部颁发的教育行业信息化推荐品牌证书；具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；具有中国环境标志产品认证；厂家台式PC服获得CCID服务信赖品牌。提供以上证书厂家盖章的复印件；19. 认证：3C认证、中国节能产品认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件；20. 授权及售后：须由厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，并提供由制造厂商出具的针对此项目的售后服务承诺函。 | =（P28-34页） |
|    2 | 1. 机型:商用计算机；2. CPU: 相当于或优于英特尔Pentium Dual Core G4400，主频≥ 3.3Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个；3. 主板：相当于或优于intel H110芯片组；4. ★显卡：集成显卡，主板提供一个HDMI和一个VGA接口，无需第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容；5. 内存：4G DDR4 2400，至少提供两个内存插槽，最大支持32G内存；6. ★接口：接口：USB接口≥8个（其中USB3.0接口至少4个，后置USB接口总数至少6个），前端：2 个USB 3.0端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个RJ-45 网络接口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个可接入无线网卡的M.2接口；7. 硬盘：500G SATA III 6Gb/s硬盘；8. 键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告复印件； 9. 鼠标：光电抗菌鼠标；10. 网卡：集成千兆网卡；11. 光驱：无光驱；12. ★机箱：通用立式机箱，体积≥15L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；13. ★音频：主机机箱原厂标配内置音箱；14. 电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；15. ★噪声控制：主机噪声低于11分贝，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；16. 显示器:19.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，；17. ★考虑到使用方地处于热带，天气炎热，所投产品须在55℃至少保存48小时后仍能正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；18. 制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证；厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证，4PS联络中心国际标准管理体系认证以及信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证，获得电子信息产品污染控制先进单位证书；具有教育部颁发的教育行业信息化推荐品牌证书；具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；具有中国环境标志产品认证；厂家台式PC服获得CCID服务信赖品牌。提供以上证书厂家盖章的复印件；19. 认证：3C认证、中国节能产品认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件；20. 授权及售后：须由厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，并提供由制造厂商出具的针对此项目的售后服务承诺函。 | 1. 机型:商用计算机；2. CPU: 相当于或优于英特尔Pentium Dual Core G4400，主频≥ 3.3Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个；3. 主板：相当于或优于intel H110芯片组；4. ★显卡：集成显卡，主板提供一个HDMI和一个VGA接口，无需第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容；5. 内存：4G DDR4 2400，至少提供两个内存插槽，最大支持32G内存；6. ★接口：接口：USB接口≥8个（其中USB3.0接口至少4个，后置USB接口总数至少6个），前端：2 个USB 3.0端口；麦克风和耳机组合插孔；后端：2 个USB 3.0 端口,4 个USB 2.0 端口；1 个RJ-45 网络接口；音频接口≥2组（1组前置1组后置）；1个PCI-E×1插槽，1个PCI Express×16插槽，1个可接入无线网卡的M.2接口；7. 硬盘：500G SATA III 6Gb/s硬盘；8. 键盘：抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告复印件； 9. 鼠标：光电抗菌鼠标；10. 网卡：集成千兆网卡；11. 光驱：无光驱；12. ★机箱：通用立式机箱，体积≥15L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；13. ★音频：主机机箱原厂标配内置音箱；14. 电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%，可在90V至265V的电压范围内正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；15. ★噪声控制：主机噪声低于11分贝，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；16. 显示器:19.5"宽屏LED背光液晶显示器，与主机同一品牌，；17. ★考虑到使用方地处于热带，天气炎热，所投产品须在55℃至少保存48小时后仍能正常工作，须提供第三方检测机构认证证书复印件原厂盖章；18. 制造厂商通过ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO27001管理认证；厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证，4PS联络中心国际标准管理体系认证以及信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证，获得电子信息产品污染控制先进单位证书；具有教育部颁发的教育行业信息化推荐品牌证书；具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；具有中国环境标志产品认证；厂家台式PC服获得CCID服务信赖品牌。提供以上证书厂家盖章的复印件；19. 认证：3C认证、中国节能产品认证、平均无故障运行时间M1值≥50万小时，提供以上证书厂家盖章的复印件；20. 授权及售后：须由厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，并提供由制造厂商出具的针对此项目的售后服务承诺函。 |  =（P28-34页） |
| 3 | 1080\*550\*750mm 灰白色，环保密度板含键盘架、主机架，不含椅子 (2人位） | 1080\*550\*750mm 灰白色，环保密度板含键盘架、主机架，不含椅子 (2人位） | = |
| 4 | 400\*320\*220mm凳子 | 400\*320\*220mm凳子 | = |

**注：1、参考规格填写甲方要求。**

**2、投标规格2由投标人填写。**

**投标人签名：**