# 1.6报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **品牌型号** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 空气能热水器（2P） | 灵能LN-KFS-020/D | ①型号：LN-KFS-020/D；②制热量：7000W；③电源：220V～50Hz；④额定输入功率:1650W；⑤额定输入电流:7.89；⑥最大输入功率：2140W；⑦最大输入电流：10.2A；⑧防触电保护类型：I类；⑨防水等级：IPX4；⑩重量：58kg；⑪噪音：53dB(A)；⑫吸气侧最大允许工作压力：0.8MPa；⑬排气侧最大允许工作压力：2.9MPa；⑭热交换器最高工作过压：2.9MPa；⑮高压侧/低压侧最大允许压力：3.0MPa；⑯水侧额定压力：0.5MPa；⑰制冷剂：R22；⑱制冷剂充注量：950g；⑲额定工况：环境温度20℃，进水温度15℃,保修情况:整机包修1年； | 5 | 台 | 18500 | 92500 | 含安装 |
| 2 | 保温水箱(1吨） | 众福1m³保温水箱 | ①涉及饮用水卫生安全许可证、疾病预防控制检查报告；②材质：不锈钢、材质厚度：0.5mm；③保温材料：环保无氟型聚氨脂 厚度50mm；④定频或变频:定频；⑤功率:716W；⑥其它:无；⑦保修情况:整机包修1年 | 5 | 个 | 4350 | 21750 | 含安装 |
| 3 | 热水系统供水加压泵 | 上韩(PHJ-250E) | ①功率：250W；②电源：220V/50Hz；③转速：2860R/min；④最大流量：32L/min；⑤最大扬程：32m；⑥吸程：9m；⑦管径 ：25MM；⑧重量：10kg保修：一年 | 5 | 台 | 2000 | 10000 | 含安装 |
| 4 | 保温管棉 | 定制 | 成品配套 | 700 | 米 | 11 | 7700 | 含安装 |
| 5 | 回水电磁阀 | 益灵DN20 | ①流量孔径mm15②CV值48接管口径1/2③使用流体粘滞度 20CST以下④使用压力空气,水,油：0~0.8Mpa⑤最大耐压力 1.0Mpa⑥工作温度-5~80℃⑦使用电压范围±10%⑧本体材质黄铜油封材质NBR。 | 5 | 个 | 610 | 3050 | 含安装 |
| 6 | 空气能循环泵 | 上韩(HJ-90EA) | ①功率：90W；②电源：220V/50Hz；③转速：2860R/min；④最大流量：35L/min；⑤全扬程：9.5m；⑥管径 ：15MM；⑦重量：3.7kg保修：一年 | 5 | 台 | 1920 | 9600 | 含安装 |
| 7 | 浮球补水器 | 定制 | 铜质+不锈钢制品配件 | 5 | 个 | 285 | 1425 | 含安装 |
| 8 | PP-R管材、管件(热) | 联塑品牌 | 热水专用25管材 | 700 | 米 | 74.5 | 52150 | 含安装及链接管配件 |
| 9 | PP-R管材、管件(冷) | 联塑品牌 | (冷)水专用25管材 | 330 | 米 | 71.3 | 23529 | 含安装及链接管配件 |
| 10 | 洗衣机（8公斤） | 康佳XQB80-712 | ①全自动波轮洗衣机，智能模糊技术：②能效:国家新2级节能，③脱水容量8.0kg④产品重量：31kg,⑤产品尺寸：590\*580\*920,⑥内筒材质：无绣钢，⑦保修情况:1年质保 | 12 | 台 | 2375 | 28500 | 含安装 |
| 11 | 淋浴花洒 | 常规 | 铜质+不锈钢制品配件 | 85 | 套 | 343 | 29155 | 含安装 |
| 12 | 冷热水龙头 | 常规 | 铜质+不锈钢制品配件 | 20 | 套 | 260 | 5200 | 含安装 |
| 13 | 监控摄像头 | 普联 | 型号：TL-IPC323 ①最高分辨率1920×1080，输出200万像素清晰实时画面；②采用1/2.7"高性能CMOS图像传感器，图像清晰度高；③4mm/6mm/8mm/12mm多种镜头可选，适合室内外各种环境；④采用高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达30米；⑤ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控；⑥TP-LINK创新智能监测算法，支持移动侦测、遮挡报警；⑦支持双码流，64Kbps~8Mbps码率可调，本地/远程灵活监控；⑧支持ROI监测、3D数字降噪、背光补偿、自动电子快门等功能；⑨支持ONVIF协议，兼容性好;⑾IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景;⑿保修情况：一年质保 | 105 | 个 | 703 | 73815 | 含安装 |
| 14 | 监控录像机16路 | 普联 | 型号：TL-NVR5116 ①支持VGA和HDMI同源同时输出，最高支持1920×1080@60fps ；②最高支持600万像素超高清网络摄像机输入；③支持WEB远程预览/回放，最高支持16路画面同步预览/回放；④支持手机 APP 远程预览与录像；⑤提供1个SATA接口，最高支持6TB硬盘接入；⑥支持移动侦测、遮挡侦测、视频中断侦测等多种智能侦测功能；⑦支持任意IPC触发侦测，所有IPC联动录像功能；⑧支持USB外接存储设备，方便视频文件导出/备份；⑨支持ONVIF协议，兼容市场上主流品牌IPC接入；⑩支持一键添加IPC，支持批量修改IPC管理密码、IP地址;⑾保修情况：一年质保 | 5 | 个 | 1545 | 7725 | 含安装 |
| 15 | 监控录像机32路 | 普联 | 型号：TL-NVR5232 ①支持VGA和HDMI同源同时输出，最高支持1920×1080@60fps ；②最高支持600万像素超高清网络摄像机输入；③支持WEB远程预览/回放，最高支持16路画面同步预览/回放；④支持手机 APP 远程预览与录像；⑤提供2个SATA接口，最高支持2X6TB硬盘接入；⑥支持移动侦测、遮挡侦测、视频中断侦测等多种智能侦测功能；⑦支持任意IPC触发侦测，所有IPC联动录像功能；⑧支持USB外接存储设备，方便视频文件导出/备份；⑨支持ONVIF协议，兼容市场上主流品牌IPC接入；⑩支持一键添加IPC，支持批量修改IPC管理密码、IP地址;⑾保修情况：一年质保 | 2 | 台 | 1845 | 3690 | 含安装 |
| 16 | 监控POE交换机8口供电机 | 桢田 | 型号：桢田 9418 ①供电端口：IPC1~IPC8:8个10/100Mbps RJ45 端口，都支持供电功能；②输出电压：DC24V 黄色24V警示标；③配套受电端：6T023、6F023 G-POE的摄像机；④级联端口：1个10/100Mbps RJ45端口，UPLINK 口不支持供电；⑤传输介质：供电口：8芯超5类及以上非屏蔽双绞线（≤160米）；⑥网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3U、IEEE 802.3X、IEEE 802.1Q；⑦性能：存储转发 MAC地址表：1K,VLAN:隔离端口（IPC1~7）,公共端口（IPC8、UPLINK）,背板带宽：1.8Gbps;⑧电源功率：220V AC总功率 130W 每端口负载不超过12W; ⑨保修情况：一年质保 | 15 | 台 | 868 | 13020 | 含安装 |
| 17 | 监控POE交换机4口供电机 | 桢田 | 型号：桢田 5414 ①供电端口：IPC1~IPC4:4个10/100Mbps RJ45 端口，都支持供电功能；②输出电压：DC24V 黄色24V警示标；③配套受电端：6T023、6F023 G-POE的摄像机；④级联端口：1个10/100Mbps RJ45端口不供电；⑤传输介质：供电口：8芯超5类及以上非屏蔽双绞线（≤160米）；⑥网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3U、IEEE 802.3X、IEEE 802.1Q；⑦性能：存储转发 MAC地址表：1K,VLAN:隔离端口（IPC1~7）,公共端口（IPC8、UPLINK）,背板带宽：1.8Gbps;⑧电源功率：220V AC总功率 130W 每端口负载不超过12W; ⑨保修情况：一年质保 | 2 | 台 | 818 | 1636 | 含安装 |
| 18 | G-POE防水分离器 | 桢田 | 型号：GNT-6T023B1 ①网络标准：IEEE 802.3、IEEE802.3U、IEEE 802.3X；②供电端口：RJ45母头：1个10/100Mbps RJ45端口，支持4578取电；③数据输出：RJ45水晶头：1个10/100Mbps RJ45 水晶头，数据PIN脚（1/2，3/6）4/5空，7/8(空)；④电源输出：5521DC公头（DC12V电源输出口），输出参数：DC12V1A；⑥传输介质：100BASE-TX:5类及以上非屏蔽双绞线； | 105 | 个 | 162 | 17010 | 含安装 |
| 19 | 5口百兆交换 | 磊科 | 型号：磊科 NS105D ①网络标准：IEEE802.3 10BASE-T Ethernet标准。IEEE802.3U 100BASE-TX Fast Ethernet标准；②端口：5个10/100Mbps TX 自适应端口；③ 速度：100M；④MAC地址表:1K；⑤LEDs:6个灯，5个端口状态指示灯，1个电源指示灯；⑥保修情况：一年 | 5 | 台 | 188 | 940 | 含安装 |
| 20 | 24口千兆交换机 | 磊科 | 型号：磊科 NSD1324D ①网络标准：IEEE802.3 10BASE-T Ethernet标准。IEEE802.3U 100BASE-TX Fast Ethernet标准；②端口：24个10/100/1000Mbps 自适应端口；③ 速度：3571Mpps；④MAC地址表:8K；⑤LEDs:24个灯，24个端口状态指示灯，2个电源指示灯；⑥保修情况：一年 | 1 | 台 | 845 | 845 | 含安装 |
| 21 | 监控专用硬盘 | 希捷 | ①型号:ST4000VX000；②接口类型:SATA 6Gb/秒；③容量:4TB，④缓存:64M⑤转速:5900；⑥尺寸147\*102\*26⑦保修情况：一年 | 9 | 个 | 1425 | 12825 | 含安装 |
| 22 | 超五类网线 | 富利联讯 | 传输性能优越、机械性能强、温度特效好、电气性能稳定、传输延时低、尺寸小、阻抗性好、具有优异的串扰、回损和隔离以及低插损耗。符合TIA/EIA-568B、EIA/TIA 标准 | 3592 | 米 | 5.8 | 20833.6 | 含安装 |
| 23 | 19.5寸显示器 | 冠捷pview | 型号：冠捷EB2025WS ①面板类型:IPS；②面板尺寸:19.5寸宽屏；③屏幕比例:16:10；④最佳分辨率:1440x900@60Hz；⑤对比度20000000：1（动态）；⑥可视角度178°/178°(CR≥10)；⑦接口:VGA | 7 | 台 | 945 | 6615 | 含安装 |
| 24 | 枪机摄像机支架 | 定制 | 适合室内外壁装、铝合金 | 105 | 个 | 35.3 | 3706.5 | 含安装 |
| 25 | 光纤线缆 | 电信 | 皮线光纤线缆 室外1芯2FRP1加强钢丝 | 100 | 米 | 7.2 | 720 | 含安装 |
| 26 | 光纤收发器 | Haohanxin | 支持协议：遵循IEEE802.3系列 10/100Base-TX和100Base-FX以太网标准。 接口支持：光纤接口为SC。双绞线接口为RJ45 | 1 | 个 | 600 | 600 | 含安装 |
| 27 | 电源线及配件 | 文昌68 | RVVP2\*1.5电源线缆，险燃性能优越、全铜芯 | 440 | 米 | 23.5 | 10340 | 含安装 |
| 28 | PVC管 | 联塑品牌 | D20，D25，绝缘阻燃 | 1670 | 米 | 5.5 | 9185 | 含安装 |
| 29 | 水晶头 | AMP | 国标、RJ45水晶头 | 327 | 个 | 3.3 | 1079.1 | 含安装 |
| 30 | 室外防水箱 | 定制 | 300MM\*400MM\*150MM | 11 | 个 | 275 | 3025 | 含安装 |
| 31 | **投标总报价** | （大写）：**472169.20** | | | | | |  |
| （大写）：人民币肆拾柒万贰仟壹佰陆拾玖圆贰角。 | | | | | |