**用户需求书**

**说明：**

采购文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、型号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求（包括使用成本和使用寿命），附上有关证明材料，同时填写技术规格偏离表。否则，投标人自行承担投标无效的风险。

**一、采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 规格型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 门楼灯 | 7M\*4.8M | 套 | 2 |
| 2 | 喷绘布 | 16M\*2M | 张 | 2 |
| 3 | 喷绘布 | 8M\*4.5M | 张 | 1 |
| 4 | KT板 | 2.5M\*1.8M | 张 | 1 |
| 5 | 喷绘布 | 14\*2M | 张 | 2 |
| 6 | 商业街门口组灯 | 6M\*3M铁艺 | 组 | 1 |
| 7 | 百花献春组灯 | 3M\*3M铁艺 | 组 | 1 |
| 8 | 戏台灯笼组灯 | 1M\*2.5M铁艺 | 组 | 1 |
| 9 | 记忆传统组灯 | 9M\*3M铁艺 | 组 | 1 |
| 10 | 福字组灯 | 3M\*2M铁艺 | 组 | 1 |
| 11 | 组灯 | 2.5M\*2M铁艺 | 组 | 1 |
| 12 | 中国梦组灯 | 2.5M\*2M铁艺 | 组 | 1 |
| 13 | 旺狗接福组灯 | 5M\*3M铁艺 | 组 | 1 |
| 14 | 八角宫灯 | 60CM\*40CM\*35CM | 个 | 60 |
| 15 | 灯笼串 | 7CM\*6.5CM | 包 | 100 |
| 16 | 荷叶灯 | 80CM\*20CM | 个 | 20 |
| 17 | 串灯发光装饰灯笼 | 11CM\*10CM | 个 | 260 |
| 18 | 防水面料灯笼 | 45CM\*25CM | 个 | 2500 |
| 19 | 翅膀灯带造型 | 30M | 项 | 1 |
| 20 | 蓝色灯网 | 2M\*3M | 套 | 172 |
| 21 | 七彩灯网 | 2M\*3M | 套 | 90 |
| 22 | 暖黄灯带 | 8W | 米 | 682 |
| 23 | 蓝色灯带 | 8W | 米 | 184 |
| 24 | 洗墙灯 | 18W | 支 | 35 |
| 25 | 星星灯串 | LED防水记忆控 | 套 | 10 |
| 26 | 流星灯串 | 50CM\*8根 | 套 | 42 |
| 27 | 射灯 | 220V | 个 | 15 |
| 28 | 反电流电表 | 220V | 个 | 1 |
| 29 | 2.5平方电线 | 1M\*2.5㎡ | 捆 | 15 |
| 30 | 4平方电线 | 1M\*4㎡ | 捆 | 30 |
| 31 | 10平方电线 | 1M\*10㎡ | 捆 | 15 |
| 32 | 花线 | 1M\*1㎡ | 捆 | 35 |
| 33 | 防水插座 | 常规 | 个 | 200 |
| 34 | 防水灯具 | 5W，含灯泡 | 套 | 2000 |
| 35 | 辅材 | 铁线、扎带、胶布等 | 项 | 1 |
| 36 | 鲜花装饰 | 杜鹃、牵牛花、木槿、海棠、石竹梅、万寿菊、孔雀草、散尾葵、三角梅 | 盆 | 600 |
| 37 | 安装调试 | 含运输、垃圾清理 | 项 | 1 |

**二、服务需求**

本项目整体工程及所有设备投标人须提供至少8个月的质保期，在质保期内提供5×8小时上门保修；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，通过远程方式无法解决的，5小时内到达故障现场进行处理，直至问题解决。故障设备现场无法修复的，在48小时内提供备用设备。

**三、其他要求：**

1、交付时间：合同签订生效之日起 10 天内交付使用。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。