**用户需求书**

**一、工程概况**  
1.项目名称：5#学员楼室内配套工程。

2.采购单位：海南省仁兴强制隔离戒毒所。

**二、工程汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |
| 二 | 措施项目费 |  |
| 三 | 其他项目费 |  |
| 四 | 规费 |  |
| 五 | 税金 |  |

**三、工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 晾衣棚和安全防护网工程 | | | | |
| 1 | 楼顶安全防护网 | 1.材料品种、规格:25\*25\*1.2mm厚不锈钢方管，20不锈钢圆钢 ； 2、防逃顶棚钢管支撑。 | m2 | 275 |
| 2 | 学员楼窗防护网 | 1.材料品种、规格:25\*25\*1.2mm厚不锈钢方管，20不锈钢圆钢。 | m2 | 996.66 |
| 3 | 学员楼铝合金纱窗 | 1.框材质:金刚网，厚度0.4mm ； 2.窗纱材料品种、规格:金属纱窗密度10目。 | m2 | 203.58 |
| 4 | 晒衣架 | 1.材料品种、规格:19不锈钢圆钢；  2、M8不锈钢膨胀螺栓固定。 | 个 | 1 |
| 门窗工程 | | | | |
| 5 | 推拉门 | 1.门框、扇材质:不锈钢方管25\*25\*1.2,20圆管；  2、底板割地打槽、内嵌轨道；  3、2.3米一个。 | 樘 | 44 |
| 6 | 走廊电控门 | 1.门框或扇外围尺寸:2.4m\*3m25\*25\*1.2厚不锈钢方管、20不锈钢圆管；  2.启动装置的品种、规格:电控门；  3.电子配件品种、规格:含电控锁、开门控制线路及控制箱。 | 樘 | 6 |
| 7 | 学员楼各功能室及楼梯走廊不锈钢门 | 1.门框或扇外围尺寸:2.4m\*3m，25\*25\*1.2厚不锈钢方管、圆管规格25\*25\*1.2厚。 | m2 | 111.68 |
| 8 | 学员楼一楼正门 | 1不锈钢框架，钢化玻璃门1.2CM；  2、两边钢板包边；  3、两边推拉窗。 | m2 | 23.76 |
| 9 | 学员楼大厅及寝室门联窗底部包钢板围墙 | 1、两边钢板包边。 | m2 | 116.76 |
| 10 | 不锈钢推拉窗【首层C17】 | 1、不锈钢推拉窗。 | m2 | 27.72 |

**三、验收标准及其他**

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、建设地点：采购人指定地点。

3、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。