2020年海口市公办幼儿园开园设备（活动室、办公室、保健室）配置项目采购需求

一、项目名称：2020年海口市公办幼儿园开园设备（活动室、办公室、保健室）配置项目

二、预算金额：7097689.34 元

三、采购方式：公开招标

四、货物需求一览表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| 2020年海口市公办幼儿园开园设备（活动室、办公室、保健室）配置项目 | 详见技术参数与要求 | 仅接受国产产品投标 |

五、技术参数与要求：

| **序号** | **位置** | **品名** | **规格要求** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（1）活动室** |
| 1 | 小班 | 幼儿椅子 | 1、坐板高度25厘米 允差±0.5cm，靠背高度48cm，允差±0.5cm；椅面厚度1.6cm 允差±0.5cm；整体采用榫卯结构坚固耐用。★2、材质：采用优质橡木板，不开裂、不易变形，橡木符合GB/T18580-2017标准，甲醛释放量＜0.1mg/L，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；水性油漆符合GB24410-2009标准，苯系物含量≦50mg/kg，游离甲醛含量≦8mg/kg，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。★4、产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，有害物质锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se等检测结果达标，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 把 | 2522 |
| 2 | 中班 | 幼儿椅子 | 1、坐板高度27厘米 允差±0.5cm，靠背高度50cm，允差±0.5cm；椅面厚度1.6cm 允差±0.5cm；整体采用榫卯结构坚固耐用。★2、材质：采用优质橡木板，不开裂、不易变形，橡木符合GB/T18580-2017标准，甲醛释放量＜0.1mg/L，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；水性油漆符合GB24410-2009标准，苯系物含量≦50mg/kg，游离甲醛含量≦8mg/kg，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。★4、产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，有害物质锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se等检测结果达标，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 把 | 2532 |
| 3 | 大班 | 幼儿椅子 | 1、坐板高度29厘米 允差±0.5cm，靠背高度52cm，允差±0.5cm；椅面厚度1.6cm 允差±0.5cm；整体采用榫卯结构坚固耐用。★2、材质：采用优质橡木板，不开裂、不易变形，橡木符合GB/T18580-2017标准，甲醛释放量＜0.1mg/L，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；水性油漆符合GB24410-2009标准，苯系物含量≦50mg/kg，游离甲醛含量≦8mg/kg，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。★4、产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，有害物质锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se等检测结果达标，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 把 | 2542 |
| 4 | 小班 | 幼儿桌子 | 1、尺寸：120cm×60cm×49cm 允差±0.5cm；桌面厚度：双边32mm 允差±0.5cm；整体采用榫卯结构坚固耐用。★2、材质：桌面采用优质橡木齿拼接而成，不开裂、不易变形，橡木符合GB/T18580-2017标准，甲醛释放量＜0.1mg/L，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。3、桌腿采用优质橡木实木加工而成无毛刺，规格4.8×4.8cm 允差±0.5cm。4、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；水性油漆符合GB24410-2009标准，苯系物含量≦50mg/kg，游离甲醛含量≦8mg/kg，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。★5、产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，即有害物质，即锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se等检测结果达标，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 张 | 455 |
| 5 | 中班 | 幼儿桌子 | 1、尺寸：120cm×60cm×52cm 允差±0.5cm；桌面厚度：双边32mm 允差±0.5cm；整体采用榫卯结构坚固耐用。★2、材质：桌面采用优质橡木齿拼接而成，不开裂、不易变形，橡木符合GB/T18580-2017标准，甲醛释放量＜0.1mg/L，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。3、桌腿采用优质橡木实木加工而成无毛刺，规格4.8×4.8cm 允差±0.5cm。4、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；水性油漆符合GB24410-2009标准，苯系物含量≦50mg/kg，游离甲醛含量≦8mg/kg，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。★5、产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，有害物质锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se等检测结果达标，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 张 | 445 |
| 6 | 大班 | 幼儿桌子 | 1、尺寸：120cm×60cm×55cm 允差±0.5cm；桌面厚度：双边32mm 允差±0.5cm；整体采用榫卯结构坚固耐用。★2、材质：桌面采用优质橡木齿拼接而成，不开裂、不易变形，橡木符合GB/T18580-2017标准，甲醛释放量＜0.1mg/L，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。3、桌腿采用优质橡木实木加工而成无毛刺，规格4.8×4.8cm 允差±0.5cm。4、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；水性油漆符合GB24410-2009标准，苯系物含量≦50mg/kg，游离甲醛含量≦8mg/kg，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。★5、产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，有害物质锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se等检测结果达标，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 张 | 453 |
| 7 | 活动室 | 玩具柜（带背板） | 1、三层柜（带背板）。2、尺寸：120cm×30cm×80cm 允差±0.5cm,★3、采用16mm允差±5mm厚优质橡木，橡木符合GB/T18580-2017标准，甲醛释放量＜0.1mg/L，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。4、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。5、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；水性油漆符合GB24410-2009标准，苯系物含量≦50mg/kg，游离甲醛含量≦8mg/kg，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。★6、产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，即有害物质，即锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se等检测结果达标，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 个 | 828 |
| 8 | 活动室 | 玩具柜（不带背板） | 1、三层柜（不带背板）。2、尺寸：120cm×30cm×80cm 允差±0.5cm,★3、采用16mm允差±5mm厚优质橡木，橡木符合GB/T18580-2017标准，甲醛释放量＜0.1mg/L，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。4、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。5、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；水性油漆或生产厂家符合GB24410-2009标准，苯系物含量≦50mg/kg，游离甲醛含量≦8mg/kg，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。★6、产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，即有害物质，即锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se等检测结果达标，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 个 | 312 |
| 9 | 活动室 | 教学板 | 1、尺寸：120×75cm 允差±0.5cm，2、板面周围为铝合金制造；面板采用镀锌板面加工，坚固耐用、不生锈、不脱层，带磁性，不反光，可翻转，双面可用。 | 个 | 204 |
| 10 | 活动室 | 图书架 | 1、尺寸：80×30×80cm允差±0.5cm。★2、采用16mm允差±5mm厚优质橡木，橡木符合GB/T18580-2017标准，甲醛释放量＜0.1mg/L，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。4、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；水性油漆符合GB24410-2009标准，苯系物含量≦50mg/kg，游离甲醛含量≦8mg/kg，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 个 | 249 |
| 11 | 卧室 | 幼儿床 | 1、尺寸：140×60×23.5cm 允差±0.5cm。★2、采用1.5cm 允差±0.2cm厚优质橡木，橡木符合GB/T18580-2017标准，甲醛释放量＜0.1mg/L，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；4、床与床可以垒叠，上下床板间距≧10cm。5、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；水性油漆符合GB24410-2009标准，苯系物含量≦50mg/kg，游离甲醛含量≦8mg/kg，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 张 | 6574 |
| **（2）办公室、功能间** |
| 1 | 园长办公室 | 办公桌、椅 | 1、办公桌：胡桃木色实木皮贴面；2、基材：符合国标E1级优质高密度板；3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,表面硬度达到H级,底漆采用PE不饱和树脂漆；4、优质五金配件；5、台面设优质真皮书写垫；6、W2400×D1000×H750mm 允差±5mm；7、椅子：高970mm×宽480mm×深540mm 允差±5mm；8、皮料采用优质黑色西皮；9、海绵选用一次成型发泡海棉，密度≥55kg/m3弹性好；10、底盘气压升降。 | 套 | 14 |
| 茶几 | 1、面材选用一级胡桃木色；2、规格：W1200mm×D600mm×H480mm 允差±5mm，3、基材选用高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，符合国际E1级环保标准；适用各种气候不易开裂，耐用不变形 | 张 | 18 |
| 沙发 | 1、三人位沙发，规格：长宽高，2000×850×900mm 允差±5mm；2、材质：皮质，风格：现代简约，实木扶手。 | 张 | 15 |
| 书柜 | 1、面材选用胡桃木色；2、三门、规格：长宽高，1200×400\*2000mm允差±5mm；3、基材选用高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，符合国际E1级环保标准，适用各种气候不易开裂，耐用不变形。 | 套 | 17 |
| 2 | 副园长办公室 | 办公桌、椅 | 1、采用三聚氰胺优质板材；内层采用中密度板；副台采用三抽屉设计，分类保管，一钥匙管理；规格：长宽高，1800×800×750mm 允差±5mm，副台：长宽高1200mm×400mm×650mm 允差±5mm。2、办公椅 高970mm×宽480mm×深540mm 允差±5mm柔软高回弹不变形海绵坐垫，耐磨，透气，靠背通风，加粗管材，优质网布，弓形脚架。 | 套 | 25 |
| 书柜 | 采用原木主材，组合式结构书柜，单柜规格：长宽高80×40×180cm 允差±0.5cm，产品为2柜组合 | 套 | 23 |
| 3 | 办公室 | 办公桌、椅 | 1、办公桌：胡桃色木纹贴面；基材：优质中密度板，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理；2、尺寸：长宽高1200×600×750mm允差±5mm；3、办公椅 高970mm×宽480mm×深540mm 允`差±5mm柔软高回弹不变形海绵坐垫，耐磨，透气，靠背通风，加粗管材，优质网布，弓形脚架。 | 套 | 220 |
| 文件柜 | 多层铁皮文件柜（上半玻璃平开）：高长宽1800×850×390mm 允差±5mm | 个 | 376 |
| 保险柜 | 单门办公保险柜：净重38kg，允差±1kg；内部尺寸：长宽高650×420×360mm 允差±5mm；厚度：11mm 允差±0.5mm；开启方式：密码+钥匙。 | 个 | 16 |
| 双面书架 | 全木质四层书架；长宽高120\*60\*90cm允差±2cm，选用优质原木；带童趣盖顶，童趣颜色造型。 | 台 | 79 |
| 储藏架 | 轻型仓储货架；材质：Q235钢材；规格：长宽高150×50×200cm 允差±0.5cm | 套 | 215 |
| 办公桌、椅 | 1、屏风简约办公桌椅4人，带柜；木材部分：三聚氰胺板；屏风金属：优质铝合金；拉手金属：优质不锈钢；规格：长宽高240×120×75cm 允差±0.5cm。2、办公椅 高970mm×宽480mm×深540mm 允差±5mm柔软高回弹不变形海绵坐垫，耐磨，透气，靠背通风，加粗管材，优质网布，弓形脚架。 | 套 | 72 |
| 文件柜 | 多层铁皮文件柜：长宽高1800×850×390mm 允差±5mm | 个 | 75 |
| 会议桌 | 1、胡桃木色实木皮贴面；规格：W4800×D1800×H750mm 允差±5mm；2、基材：符合国标E1级优质高密度板，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理,3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,表面硬度达到H级,底漆采用PE不饱和树脂漆；4、★优质五金配件，五金件符合GB/T 1766-2008及GB/T 10125-2012标准，中性盐雾≥600小时，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 张 | 6 |
| 会议桌 | 1、胡桃木色实木皮贴面；规格：W6000×D2000×H750mm 允差±5mm；2、基材：符合国标E1级优质高密度板，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理；3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,表面硬度达到H级,底漆采用PE不饱和树脂漆；4、★优质五金配件，五金件符合GB/T 1766-2008及GB/T 10125-2012标准，中性盐雾≥600小时，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 张 | 5 |
| 会议桌 | 1、胡桃木色实木皮贴面；规格：W8000×D2200×H750mm 允差±5mm；2、基材：符合国标E1级优质高密度板，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理,3、油漆：面漆采用PU聚脂漆,表面硬度达到H级,底漆采用PE不饱和树脂漆；4、★优质五金配件，五金件符合GB/T 1766-2008及GB/T 10125-2012标准，中性盐雾≥600小时，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 张 | 3 |
| 椅子 | 1、皮面：黑色皮格，厚度≥1.0mm，撕裂力大于55N，皮纹细腻，韧性强，厚度适中。内采用高弹力定型海绵，拉伸强度为110kPa，允差±5 kPa；伸长率为160%，允差±5%；回弹率为40% 允差±2%；75% 允差±2%；压缩永久不变形率为5%允差±0.5%。2、实木框架，椅脚油漆采用PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆。面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰，甲醇释放≤1.2mg。3、★五金配件：环保五金，安全无毒，五金件符合GB/T 1766-2008及GB/T 10125-2012标准，中性盐雾≥600小时，无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 张 | 640 |
| 4 | 教师休息室 | 床 | 1、双层橡木床；规格：长宽高200×120×180cm 允差±0.5cm；橡木符合GB/T18580-2017标准，甲醛释放量＜0.1mg/L，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。2、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。水性油漆符合GB24410-2009标准，苯系物含量≦50mg/kg，游离甲醛含量≦8mg/kg，投标人或生产厂家提供相应的检验报告。 | 张 | 326 |
| 5 | 保健室 | 药品柜 | 多层铁皮文件柜：长宽高1800×850×390mm 允差±5mm | 个 | 26 |
| 保健资料柜 | 多层铁皮文件柜：长宽高1800×850×390mm 允差±5mm | 个 | 28 |
| 幼儿睡床 | 1、橡木，长宽高140cm×60cm×50cm 允差±0.5cm，2、油漆采用环保漆处理，表面光滑无毛刺。 | 张 | 14 |
| **（3）保健、观察与隔离室设施** |
| 1 | 保健、观察与隔离室 | 诊察床 | 加厚诊断床：长宽高1800×600×650mm 允差±5mm | 个 | 14 |
| 2 | 废弃物专用桶 | 容积≧12L,采用高密度聚丙烯塑料制造，不含医疗废物PVC成份，具有无毒、耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏等优点，桶口均加有密封圈，外封安全扣，具有良好的密封性，能更好的避免桶体滑倒时的废物漏出 | 个 | 14 |
| 3 | 喂药箱 | 不锈钢制喂药箱 | 个 | 14 |
| 4 | 身高体重计 | 台面：长宽38.5×28cm 允差±0.5cm ；最大载重50千克，读数精确到50克以内。 | 台 | 14 |
| 5 | 灯光对数视力箱 | 儿童视力灯箱，测量距离5m | 个 | 14 |
| 6 | 高压消毒锅 | 专业高压消毒锅；立式压力蒸汽灭菌器；材质：304不锈钢；容量：≧24L | 台 | 14 |
| 7 | 听诊器 | 专业单用听诊器 | 个 | 14 |
| 8 | 血压计 | 电子血压计 | 个 | 14 |
| 9 | 体温计 | 感应式电子体温计 | 个 | 28 |
| 10 | 手电筒 | 充电式手电筒 | 个 | 28 |
| 11 | 压舌板 | 一次性无菌压舌板 | 个 | 1400 |
| 12 | 脱脂棉 | 脱脂棉 | 包 | 28 |
| 13 | 剪刀 | 不锈钢剪刀4件套：直头剪刀12.5cm允差±0.5cm、直头剪刀16cm允差 ±0.5cm、弯头剪刀12.5cm 允差±0.5cm、弯头剪刀16cm 允差±0.5cm。 | 套 | 14 |
| 14 | 镊子 | 不锈钢防滑短、长镊子:12.5cm 允差±0.5cm、16cm允差 ±0.5cm。 | 套 | 14 |
| 15 | 弯盘 | 加厚不锈钢消毒托盘 | 个 | 84 |
| 16 | 软皮尺 | 皮尺≥50米 | 副 | 14 |
| 17 | 推车 | 不锈钢推车，三层，长宽高660×440×860mm 长宽高允差±5mm | 辆 | 14 |
| 18 | 治疗盘 | 不锈钢治疗盘 | 个 | 14 |
| 19 | 冰袋 | 冰袋 | 个 | 70 |
| 20 | 持物杯 | 不锈钢持物杯 | 个 | 14 |
| 21 | 棉球罐 | 不锈钢棉球罐 | 个 | 14 |
| 22 | 方盘 | 不锈钢有盖方盘 | 个 | 14 |
| 23 | 小药箱 | 塑料班级小药箱 | 个 | 126 |
| 24 | 工作服 | 粉色工作服（冬夏各2套M+L各两件） | 件 | 56 |
| 25 | 就诊椅 | 幼儿就诊靠背椅，带扶手、靠背、吊瓶杆。长宽高45cm×50cm×55cm长宽高允差±0.5cm | 张 | 28 |
| 26 | 晨检卡 | 无味无毒安全材质，幼儿用晨检卡，三色晨检卡，50片 | 套 | 84 |

六、项目完成时间：合同生效后10天内配送至用户指定地点（海口市内14所幼儿园）并安装调试完毕。

七、售后服务要求：

1、所投产品的质保期为贰年，质保期自货物验收合格之日起计算，质保期内非甲方人为原因出现的质量问题由乙方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

2、乙方应提供7×24小时技术支持和服务，接到报障电话1 小时内响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内派人员上门处理。规定时间内未处理完毕的，乙方应提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件和被更换的品牌、型号相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

##  八、付款方式：

采用统招分签方式（与海口市教育局、四个区教育局分别签订合同）：

（1）合同生效后的5个工作日内，甲方支付乙方30%合同款；（2）合同货物到甲方指定地点后5个工作日内，由乙方提出申请，甲方支付乙方30%的合同款；（3）合同货物完成设备安装调试，经甲方、乙方共同验收通过，并由乙方提供验收相关资料后10个工作日内支付合同金额的35%；（4)资金拨付至95%后按照相关规定进行结算，余下的5%作为质保金，在验收通过一年后经甲方确认在此期间产品质量良好且使用正常，由乙方提出申请，甲方应在15个工作日内向乙方付清余款。