**用 户 需 求 书**

**一、商务要求**

1、交付时间与地点要求：合同签订后60天内。 地点：用户指定地点。

2、付款条件：由双方协商

3、供应商资格要求：见采购公告

4、验收要求：按谈判文件技术参数和国家行业标准进行验收。

5、售后服务要求：设备按原厂商标准提供维护。

6、其他要求：供应商不是制造商的，必须获得设备制造商或国内总代理针对本项目的直接授权并提供授权书和售后服务承诺书。

**二、技术要求：**

**参考配置及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 富氧源臭氧发生器 | 产量：800g/h，浓度：120mg/l，含尾气破坏(包括:空气压缩机1台、储气罐2个、冷冻干燥机1台、精密过滤器2个、吸附干燥机1台、制氧机1台、臭氧机1台) | 1 | 套 | 需要提供制造商授权 |
| 2 | 微气泡发生器 | 流量：750L/min，气体流量250L/min，扬程16米，材质SUS304,气泡直径：50微米； | 1 | 台 | 需要提供制造商授权 |
| 3 | 土建施工 | 6000\*3500\*200 C25素砼 | 1 | 项 |  |
| 4 | 混合反应器 | φ3600×H4800 材质：FRP（工厂定制） | 1 | 个 |  |
| 5 | 管道阀门 | 材质SUS304 | 1 | 批 |  |
| 6 | 电气控制 |  | 1 | 批 |  |
| 7 | 安装辅材 |  | 1 | 批 |  |