|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌规格型号** | **产地/制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **一、政务大厅业务系统及设备** |
| 1 | LED展示屏 | **品牌：强力巨彩型号：Q1.86**1. 像数点间距：1.860mm， 像素密度：288906Dots/㎡；2. 像素构成：1R1G1B 灯管封装 SMD1515；3. 结构特点：灯驱合一，单元板分辨率：172\*86=14792Dots；4. 输入电压(直流) ：4.5±0.1V ，最大电流≤6.6A；5. 单元板功率≤30W ，驱动方式：1/43恒流驱动，亮度≥450cd/㎡， 亮度均匀性＞0.95；6. 屏幕水平视角：140±10度， 屏幕垂直视角：130±10度；7. 最佳视距≥1.9m，使用环境：室内；8. 每平方单元板最大功率 ≤580W/㎡ 。 | 产地：厦门厂商：厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 12 | ㎡ | 18500.00  | 222000.00  |
| 2 | 机器人 | **品牌：卓繁型号：定制**1. 重量：45（±2KG），最小通过宽度：70（±2CM）；2. 负重：10（±1KG），箱体：长\*宽\*高：27\*22\*30（±2CM）；3. 速度：0.7-1.0M/S(正常成人步速)，屏幕尺寸≥8寸；4. 续航：8-9H（空载）充电时间：4-5H；5. CPU型号：多系统架构无线连接：Wi-Fi、4G；6. 语言支持：中文、英文定位精度：厘米级；7. 传感器：激光雷达、深度摄像头。 | 产地：中国厂商：上海卓繁信息技术股份有限公司 | 1 | 台 | 154000.00  | 154000.00  |
| 3 | 不动产查询证明一体机 | **品牌：英格尔型号： EG-500-CD4**1.屏幕尺寸：21.5英寸，规格：有源矩阵16.7M真彩液晶屏，分辨率 ：1920\*1080@60H；对比度：1000：1，可视角度：89/89/89/89，响应时间 ≤ 5ms，触摸技术：电容多点触摸；触摸点数：10点触摸，准确率 ≥ 99%触摸，玻璃厚度≥3MM钢化玻璃；2.工控机 CPU i5及以上等级;核数：四核；主频：≥3.2GHZ内存；满足双通道DDR3;容量：8G；硬盘容量1T ；机械硬盘操作系统：支持Windows 7 ，64位外部接口，工业主板，采用Intel H61芯片组，10个RS-232接口； USB：10个；网络接口10/100/1000 Mbps；双VGA接口输入，支持异显，集成声卡， 集成显卡 ；支持扩展WIFI模块；3.自动盖章机：盖章个数 1～3 个/A4每分钟，盖章个数 ：200 个盖章；定位精度：±3mm；过厚能力0.1—1mm单次注油 20000页以上，接口 RS-232C，电源要求：24VDC±5%，安全性配置安全锁，确保印章的安全性噪音小于70分贝；4.证明扫描模块：扫描方式：馈纸式双面扫描，自动进纸扫描技术：双面彩色光敏传感器，支持双面扫描分辨率 ≥600dpi，扫描模式：支持彩色/黑白/灰度扫描模式，扫描速度：20ppm/40ipm，文档大小不小于216 x 356 mm；5.二代证阅读器：读取速度单次500ms阅读距离 ＞ 3cm工作时间大于5000小时支持卡类型符合 ISO-14443标准的 TYPE B 类非接触IC卡；6.二维码扫描：扫描类型：镜像式扫描解码；分辨率640\*480dpi；倾斜角支持码旋转±45°；扫描支持码制市面流通的一维条码及二维码，扫码速度 ≥300次/秒；7.人脸摄像头：成像传感器黑白coms传感器+彩色COMS传感器+红外补光灯像素主摄像头：200万像素；副摄像头：130万像素宽动态，支持固定镜头 f=2.3mm拍摄角度 ≤ 80°，最低照明度 0.1 Lux；功能特性：人脸识别；面部追踪；手势控制；红外识别；活体检测；数据接口 USB 2.0；8.指纹采集仪（选配）：采集方式采用光学式采集模式采集速度 ≤0.07s，分辨率≥500dpi，认假率 ≤0.0001%，验证方式：支持指纹验证(1:1)和指纹搜索(1:N)；10.高速打印机（商用机型）；打印机类型：黑白激光多功能一体机；首页打印时间小于7s；打印质量 1200 x 1200 dpi；处理器 Cortex-A9 800MHz；耗材类型：鼓粉分离；纸容量 ≥ 750页；打印面：支持双面打印，支持网络打印；硒鼓寿命 ＞50000页噪声；打印：＜52dB（A），待机：＜34dB（A）速度 ≥ 40页/分钟；11.不间断电源：输入电压：AC 220V；输出电压：220V;额定容量：650VA/360W；支持断电后，设备继续工作：≥30min。 | 产地：北京厂商：北京英格尔科技有限公司 | 1 | 台 | 80000.00  | 80000.00  |
| 4 | 不动产登记证明打印系统 | **品牌：英格尔型号：V1.0**1.人脸识别模块：支持活体检测，可以检测到是否为真人；身份证照片与抓拍的人员照片进行比对验证，来判断该身份证是否属于该人员。人脸验证准确率：≥98%。2.语音提示功能：业务流程操作提示；人脸识别错误、成功提示； 查档完毕后，取走身份证提示。3.二代证读取功能：自动读取身份证号码、姓名、民族、出生日期、住址、发证单位、发证日期、有效日期、头像等信息；将所识别到的身份证上的姓名和身份证号读取至自助查询界面，作为查询条件。4.打印功能：支持打印扫描不动产登记证明，并自动加盖公章，支持盖章后全页扫描留档。5.统计功能：自助打印终端机所打印的证明统计情况。 | 产地：北京厂商：北京英格尔科技有限公司 | 1 | 套 | 88000.00  | 88000.00  |
| 5 | 住建自助机 | **品牌：宇联触控型号：YL01-96U-21**一、液晶显示屏参数1. 面板尺寸≥21.5寸液晶面板；2. 显示模式/分辨率：16:9/1920\*1080；3. 解释度≥25ppi4. 玻璃穿透率：85±5%5. 玻璃雾度值≤3%6. 亮度 ≥250cd/m²；7. 对比度：3000:1。二、触摸屏参数1. 尺寸≥21.5寸；2. 显示模式：16:9，宽屏10点电容式触摸屏，防水防尘防划伤免维护；3. 表面硬度≥3H；4. 透光率>97%；5. 单点点击寿命：大于一亿次；6. 触点抖动时间<3ms；7. 操作温度：-10℃~+60℃；8. 触摸屏分辨率：4096\*4096；9. 储存温度：-20 ℃~+70℃；10. 线性 <1.5%（特殊需求可<1.0%）；11. 操作压力：10g ~100g，防水防尘防划伤免维护。三、电脑主机硬件参数1. 处理器同等或优于intel I5 -4590CPU， 主频3.3GHz；2. 内存 ≥PC-DDR3-8G；3. 储存体≥SSD-240G固态硬盘；4. 控制面板端口：整机电源开关，电脑开关按钮，USB插口，网线插口，音量调节旋钮。四、触控机柜标准要求：产品外形美观，整机采用1.5mm优质冷轧钢板材制作，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形；机壳表层采用高端静电喷粉工艺，防锈、防水、耐久抗腐蚀，可以抵抗恶劣的环境干扰，防溅水，防尘、防油污防静电等；模块安装/拆卸更加人性化设计，方便维护；内部布线整齐规范；配备有独立的通风系统；大堂式柜机，前后开门。移动和固定采用轮子/稳定调节2合一构件，使产品更加高端大气。五、其它外装模块（1）密码键盘：1、EPP硬件加密键盘，支持ECB和CBC方式的DES、3DES算法及ANSI X 9.8PIN Block 格式，符合ANSI X9.24安全标准。2、可存储16组128位的密钥，只能写入不能读出，加密后如拆离键盘，自动启动密钥自毁功能。3、16键金属键盘，10个数字键，6个功能键。4、认证：银联认证。（二）银联读卡器：1、磁条、IC、非接触式IC卡三合一，并兼容行业内IC卡。2、 1、2、3磁道可读写。3、支持掉电吐卡，支持收卡功能，走卡速度200mm/s，自动识别异物功能，磁感应电动式，内设计有吞卡接卡盒。4、认证：符合PBOC3.0、EMV标准。（三）身份证阅读器：符合居民身份证验证机具通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB/TypeA）标准；阅读距离：0-5cm；阅读时间：<0.5s。（四）A4打印机：黑白激光打印机，打印速度33ppm，纸仓容量：250张，分辨率：1200X1200dpi,进纸方式：自动进纸。（五）小票打印机：黑标热敏票据打印机，前置式小票打印机，80\*80mm纸宽/纸筒直径，自动切纸。预缺纸（少纸）检测、缺纸检测、缺纸报警。前置安装方式，更加方便用户换纸，不需要搬动机器，直接打开打印机前面板更换纸卷。（六）扫码平台：一、二维扫码平台，单次扫描速度：小于200mms/次；扫描区域范围：150mm；扫描方式：激光扫描；扫描角度:53度。支持纸质/电子一维二维码扫码读取。（七）指纹仪：拒真率：<0.01%，认假率：<0.00003%，登记速度：3~10秒/枚（三次），识别时间：1:1，2~3毫秒 1：N（N<1000）,<1秒，特征数据大小：<=256 bytes/枚，指纹存储容量：可容纳1000枚指纹，支持上位机通讯口：RS232接口、USB2.0接口。（八）摄像头：高清1080P网络摄像头，USB免驱，支持人脸识别，方便上下调整拍摄高度。（九）防窥镜：摄像头两边各嵌入安装一片防窥镜，提高顾客的安全防范。（十）操作系统：正版授权win7专业版。六、系统功能1. 信息查询：全省合同备案证明查询打印、存量房合同备案证明查询打印；2. 自助交易：海口市存量房合同签约、海口市存量房合同打印；3. 存量房资金监管：海口市存量房资金监管协议签订、海口市存量房资金监管协议打印；4. 其他功能（待定）：存量房交易资金监管金额在线转账。 | 产地：广州厂商：广州市宇联电子科技有限公司 | 1 | 台 | 24000.00  | 24000.00  |
| 6 | 智能政务服务工作台 | **品牌：卓繁型号：ZF-GZT-001**1.尺寸：长\*宽\*高：1700\*860\*1350（±5mm）；2.机柜：采用1.5mm钢板制造，表面喷高质量漆，防锈、防水、防腐蚀、耐磨，不易沾污损坏，整机设计紧凑、合理，操作简单，易于维护；3.工控主机: 主板,专业级工控板，双VGA，双网口；CPU≥i5 四核3.6GHz.内存≥16G,硬盘≥128G,SSD；显卡类型：独立显卡；4.触摸一体屏：≥23.6寸触摸显示屏，屏幕角度可调节，显示屏分辨率1920\*1080；5.彩色打印机：彩色激光打印，打印幅面：A4，打印分辨率：600\*600dpi；进纸盒≥250页；6.热敏打印机：80mm热敏凭条打印，打印热敏纸宽度80mm；7.高拍仪：≥A3幅面；1800万像素；8.双目摄像头：双目活体采集检测摄像头，有效像素≥960 x 12809.符合ISO/IEC 14443 TYPE A/ B 标准；10.二维码扫描器：可扫描所有一维和二维条码，能扫纸质和手机二维码；11.指纹识别仪：电容式指纹识别窗口；分辨率≥500(DPI)；图像大小：256\*288pixel；认假率（FAR）:<0.001%(安全等级为3时)；拒真率（FRR）：<0.005% (安全等级为3时)；通讯接口：USB标准接口；12.操作键盘：防尘、防水、防暴、防撬，带触摸板模块（包含鼠标左右2键），键盘寿命：>2000000次每键；13.银联卡读卡器：三卡合一，IC卡/RF卡/磁条卡，读卡器应具有读磁卡、读写 IC 卡和RF 卡的功能。具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能；具有前后端进卡、退卡、卡机内部走动、清理断卡的功能；14.密码键盘：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键；通过银联认证，支持DES，3DES算法,支持国密；整体设计可实现防尘，防暴；按键寿命：>2000000次；15.监控摄像头：需支持录音录像功能，分辨率≥1024\*768。传感器：CMOS捕获幅面：16：9；最大帧数：30帧；接口：USB 2.0；麦克风：内置16.之间均可保证用户正常使用；输出电压：220V ；输出频率：与市电同步 50 Hz +/- 0.5% Hz；UPS转换时间：4ms；有声报警，过载保护功能，具有市电自动稳压功能；电池型号：免维护密封铅酸电池；典型充电时间：8小时；后备时间：≥10分钟；RS232串口通讯；17.★通过国家强制3C认证（需提供证书复印件并加盖厂商公章）。 | 产地：中国厂商：上海卓繁信息技术股份有限公司 | 4 | 台 | 255000.00  | 1020000.00  |
| 7 | 政务服务自助终端 | **品牌：卓繁型号：ZF-YTJ-004**1.尺寸：长\*宽\*高770\*650\*1660（±5mm）；2.主机: CPU≥i5 4460 四核 3.0GHz同档次或以上；内存≥8GDDR3,硬盘≥128G SSD；系统：win7或以上；3.触摸一体屏：上下双屏设计；引导上屏≥14.1 寸，分辨率：≥1280\*1024；；操作下屏≥21.5寸；分辨率：≥1280\*1024；4.身份证读卡器：读卡时间：≤1秒;最大读卡距离：≥50mm；数据通信:RS232或 USB；电源电压 5V±5%，采用 USB接口馈电方式或者外接电源适配器；通讯接口 USB接口兼容 USB1.1/USB2.0；5.热敏打印机：80mm热敏凭条打印，打印热敏纸宽度 80mm；6.高拍仪：≥A4幅面；≥1500万像素；可通过软件自动点亮，自动补光、定焦、纠边。7.彩色激光打印机：打印幅面：A4，打印分辨率：≥600\*600；进纸盒≥250页；8.二维码扫描仪：可扫描所有一维和二维条码，能扫纸质和手机二维码；9.双目摄像头：双目活体采集检测摄像头，有效像素≥960 x 128；10.麦克风：接受办事群众的语音指令，提供相应的服务。11.指纹识别仪：电容式指纹识别窗口；分辨率≥500(DPI)； 图像大小：≥256\*288；认假率（FAR）:<0.001%(安全等级为 3时)； 拒真率（FRR）：<0.005% (安全等级为 3时)；通讯接口：USB标 准接口；12.物理操作键盘：用于在自助办理过程中打字输入；13.人体红外感应器：用于人体感应；14.智能控制板：接收人体感应信号后台响应；15. ★通过国家强制3C认证（需提供证书复印件并加盖厂商公章）。 | 产地：中国厂商：上海卓繁信息技术股份有限公司 | 1 | 台 | 85000.00  | 85000.00  |
| 8 | 打证柜（三合一） | **品牌：卓繁型号：ZF-WJG-003**定制机柜：机柜外观大方、设计合理，符合人体工程学，是集安全性、可靠性、易用性为一体的自助设备/A3打印：A3幅面彩色，打印分辨率600x1200dpi，首页输出时间：彩色：9.5秒，黑白：9.5秒，打印速度：彩色/黑白：35ppm,千兆网口, USB 2.0，支持x86、Mac、Android，内存（标配/最大）256MB/768MB，纸盒容量：300页(80gsm/64-220gsm)。 | 产地：中国厂商：上海卓繁信息技术股份有限公司 | 1 | 套 | 95000.00  | 95000.00  |
| 9 | 证照发放自助取件柜 | **品牌：天政通达型号：ZZ232/ZZ220**1、32门1.7米证照取件柜（10个）：32门、1.0mm钢板、防火防震防盗，使用温度-10度至60度，尺寸：高不超过1700mm、宽900mm、深500mm，与现有制证中心系统对接2、20门1.2米证照取件柜（6个）：20门、1.0mm钢板、防火防震防盗，使用温度-10度至60度，尺寸：高不超过1200mm、宽900mm、深500mm，与现有制证中心系统对接。 | 产地：天津厂商：天津天政通达科技有限公司 | 16 | 个 | 9900.00  | 158400.00  |
| 10 | 公章自助取证柜 | **品牌：天政通达型号：ZZ248**48门1.8米公章取件柜（3个）48门、1.0mm钢板、防火防震防盗，使用温度-10度至60度，尺寸：高不超过1900mm、宽1100mm、深500mm，与现有制证中心系统和印章自助领取系统对接。 | 产地：天津厂商：天津天政通达科技有限公司 | 3 | 个 | 13000.00  | 39000.00  |
| 11 | 取证一体机 | **品牌：天政通达型号：ZZ205**嵌入式21寸触摸一体机，电容屏，分辨率1920\*1080，CPU，印章自助领取系统对接，实现印章的自助存放操作；与辅助业务系统对接，实现公章存放的记录监控。 | 产地：天津厂商：天津天政通达科技有限公司 | 1 | 台 | 12000.00  | 12000.00  |
| 12 | 自助样表机 | **品牌：森克型号：SK-50GB**1、21寸多点触摸壁挂式一体机，支持有线和无线网络连接；CPU：Intel i3及以上；2、内存类型：DDR3；内存容量：4GB及以上；存储描述：物理硬盘/SSD，硬盘容量120G及以上。与龙华区自助填单台管理系统对接。 | 产地：广州厂商：广州森克电子有限公司 | 5 | 台 | 7500.00  | 37500.00  |
| 13 | 智能自助拍照终端 | **品牌：万铭达型号：WMD-680A**多规格 1寸、 2寸、3 寸各类证件照，护照、签证等所有证件照与一体及打印照片一次性完成, 提高工作效率节省办亊人员时间,实现智能化办公,办亊。 | 产地：深圳厂商：深圳市万铭达科技有限公司 | 1 | 套 | 115000.00  | 115000.00  |
| 14 | 窗口多功能互动一体机 | **品牌：良田型号：GW1000W**一、主板 ：1、CPU ：TrailJ1900四核2.0GHzCPU，可睿频至2.41GHz，2MB高速缓存（或更高性能）； 2、系统内存 ≥4GB； 3、硬盘容量 ≥64GB； 4、操作系统 Windows7或Windows10（选配）； 5、 支持蓝牙、 支持WIFI ；二、主屏 ：1、尺寸 ≥10.1寸； 2、分辨率 ≥800\*1280； 3、触摸屏 ：电容屏≥5点电容触控； 三、副屏（顾客端）： 1、尺寸≥ 10.1寸； 2、分辨率≥ 800\*1280； 3、电磁屏； 4、触摸方式 电磁笔（ 无源电磁笔 免电池无源无线电磁压感笔）；四、高拍仪 ；1、摄像头： 5M/8M/10M像素（可选）、支持补光 、拍摄幅面 A4；五、其它外设模块： 1、打印机 ：热敏点阵式打印机，纸宽58mm（带切刀）； 2、二维码：扫描 支持一维码二维码扫描； 3、语音模块： 双喇叭，支持左右声道输出； 4、二代证阅读器： 内置由公安部统一发放的第二代身份证阅读器； 5、指纹仪 ：半导体电容式； 6、磁条卡： 支持1/2/3磁道双向读卡； 7、社保IC卡 ：支持符合ISO7816标准，支持 AT24C01/24C02/24C04/24C08/24C16/AT24C64,SLE4432/4442,SLE4418/4428等存储卡； 8、双目/单目摄像头 ：2M/5M像素（双目为宽动态）； 9、SIM卡： 标准卡、MicroSIM、NanoSIM等； 10、护照OCR识别： 选配；11、接口 ：USB ≥2个、HDMI ≥1个RJ45 ≥2个，10M、100M、1000M自适应VGA ≥1个、串口≥ 1个用于门禁系统（选配）、音频接口 ≥1个。 | 产地：深圳厂商：深圳市新良田科技股份有限公司 | 22 | 台 | 8500.00  | 187000.00  |
| 15 | 进驻单位窗口硬件叫号器  | **品牌：原道型号：W8S**处理器:主频1.3GHz及以上；内存容量: 2GB及以上；存储容量: 16GB及以上；接口类型: 音频接口 USB HDMI ；7寸或8寸电容触摸屏，分辨率: 1280\*800及以上；支持wifi和有线网络连接，预装win8或10操作系统，能够安装龙华区排队叫号系统。 | 产地：深圳厂商：深圳市原道数码电子有限公司 | 22 | 套 | 840.00  | 18480.00  |
| 16 | 办事进度显示屏14宣传屏8 | **品牌：森克型号：SK-215GB**1. 屏幕尺寸：50寸；2. 液晶类型：LED 高清液晶屏；3. 分辨率：1920\*1080；4. 点距：0.248（垂直）x 0.248(水平）mm ；5. 色彩度(最大):16.7M colors ；6. 行频:30KHz～80千赫兹；7. 场频:50Hz～75赫兹；8. 亮度:350 cd/m2；9. 对比度:1000：1；10. 视角（度）:178/178/178/178（上/下/左/右）；11. 响应时间:5毫秒；12. 主板:单机版；13. 处理器CPU:双核；14. 内存:DDR3 1G；15. 硬盘:4G；16. 接口:USB2.0\*1，HDMI\*1；17. 电源:采用MINI-ATX工控级电源；18. I/O控制:支持串行并行和PS/2\*端口；19. 局域网:支持采用REALTEK\*局域网卡设备的10/100/1000 MB/秒局域网子系统；20. 音箱:内建3W小音箱(左右声道)；21. 电源:输入电压220V；22. 操作系统:安卓；23. 播放模式:单机播放，播放内容可通过U盘、SD卡等外置存储器自动导入，循环播放。 | 产地：广州厂商：广州森克电子有限公司 | 22 | 台 | 6500.00  | 143000.00  |
| 17 | A4小型高速扫描仪 | **品牌：松下型号：KV-S1015C**1.A4幅面，支持双面；2.分辨率:100-600dpi；3.扫描速度单面/双面：黑白：20ppm/40ipm;彩色：20ppm/40ipm;200dpi/200dpi，彩色黑白同速；4.图像传感器：CMOS；5.功能\详细配置：超声波双页检测，图像自动定位，自动裁切/纠偏，动态阈值，纸白电平，自动分离，删除空白页，分离片，双通道，双爆光，光滑背景，去孔功能；6.ADF进纸器：50张80g纸，3张硬卡片，混合文档；7.纸张重量：20-209g/m²；8.USB2.0；9.设计特点：直通道馈纸式，可外接平板；10.扫描格式：PDF（可检索，便捷），PDF/A，BMP，JPEG，JPEG2000，TIFF。 | 产地：中国厂商：松下电器（中国）有限公司 | 41 | 台 | 1750.00  | 71750.00  |
| 18 | A3高速扫描仪 | **品牌：松下型号：KV-S5058-CN**1.A4/A3幅面，支持双面；2.分辨率：100-600dpi；3.扫描速度单面/双面：黑白：90ppm/180ipm；彩色：90ppm/180ipm，200dpi/200dpi，彩色黑白同速；4.图像传感器：RGB 3线彩色CMOS；5.功能\详细配置：超声波双页检测、装订文件检测，图像自动定位，自动裁切/纠偏，动态阈值，纸白电平，自动分离，删除空白页，检测控制/分离片，双通道，双爆光，光滑背景，去孔功能，长纸模式，自动清洁功能；6.进纸器：330张80g纸,混合文档进纸；7.纸张重量：20-157g/m²；7.USB 3.1gen1（向下兼容）；8.设计特点：U型通道，可外接平板；9.扫描格式：PDF（可检索，便捷，加密），PDF/A，BMP，JPEG，JPEG2000，TIFF,Bitmap。 | 产地：中国厂商：松下电器（中国）有限公司 | 1 | 台 | 32000.00  | 32000.00  |
| 19 | 透明展示屏 | **品牌：洲明型号：P2.6**1、屏体面积（W\*H）：4 \* 2.5m=10㎡；2、像素点间距（W\*H)：2.61×5.2mm；3、像素密度：≥73728点/㎡；4、透光度：≥76%；5、灰度等级：≥14bit；6、屏幕亮度：≥5000cd/m2；7、刷新频率：≥1920Hz；8、拼缝：≤1mm；9、平整度：±1mm；10、失控点：＜1/10000；11、白场色温：5500K-9300K；13、维护方式：前/后维护；14、同步控制；15、防护等级：≥IP20；16、★透明屏生产厂家具有音视频集成工程企业资质壹级证书（适用于音频、视频等系统工程进行深化设计、安装、调试及技术服务）提供证书复印件加盖厂商公章；17、★透明屏生产厂家具有电子与智能化工程专业承包贰级（或以上）、钢结构工程专业承包三级（或以上）证书；（提供证书复印件加盖厂商公章）。 | 产地：深圳厂商：深圳市洲明科技股份有限公司 | 10 | ㎡ | 50000.00  | 500000.00  |
| 20 | 全彩屏（大屏幕上方） | **品牌：强力巨彩型号：Q1.86**1. 像数点间距 1.860mm 像素密度 288906Dots/㎡；2. 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515；3. 结构特点：灯驱合一，单元板分辨率：172\*86=14792Dots；4. 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤6.6A；5. 单元板功率 ≤30W 驱动方式 1/43恒流驱动亮度 ≥450cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95；6. 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度；7. 最佳视距 ≥1.9m，使用环境：室内；8. 每平方单元板最大功率 ≤580W/㎡ 。 | 产地：厦门厂商：厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 8 | ㎡ | 18500.00  | 148000.00  |
| 21 | 智能会议平板  | **品牌：希沃型号：FV75EB**一、整机1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。2.整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。3.整机屏幕采用75英寸液晶显示器。4.整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840\*2160。5.★嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）6.玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。7.支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写。8.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。9.整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 50W。10.★支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。（提供国家认可的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）11.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。12.Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。13.★Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。（提供国家认可的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）14.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。15.整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。16.★整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。（提供国家认可的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）17.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。18.★整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。（提供国家认可的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）19.★摄像头对角角度≥120°；支持远程巡课应用；整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。（提供国家认可的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）20.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。21.内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。22.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。23.Android系统和Windows系统下，支持通过任何一个前置USB接口读取外接移动存储设备。24.外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。25.整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。26.★支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（提供国家认可的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）27.★外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。（提供国家认可的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）28.★前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。（提供国家认可的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）29.具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。30.内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。31.蓝牙支持 Bluetooth 4.2 标准。32.内置蓝牙模块工作距离不低于12m。33.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。34.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。35.支持标准、HDR、节能图像模式调节。36.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。37.★支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。（提供国家认可的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）38.支持将自定义图片设置为开机画面。二、电脑1.CPU I5或以上级别。2.内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。3.硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。4.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm\*17cm\*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。5.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。6.整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。7.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。8.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。9.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 产地：广州厂商：广州视睿电子科技有限公司 | 1 | 套 | 26500.00  | 26500.00  |
| 22 | 饮水机 | **品牌：碧丽 型号：JO-3Q5B-RO**1、电源：220V，功率2000-3000W；2.开水≥20升/时、温开水≥72升/时；3.热胆容量≥13升、水箱容量≥38升。4.智能电子控温。 | 产地：广东厂商：广东碧丽饮水设备有限公司 | 5 | 台 | 13000.00  | 65000.00  |
| 23 | 省市区共建大厅无声排队叫号系统与省市业务系统对接 | **品牌：捷皓智能型号：V1.0**完成现有龙华区排队叫号系统及设备的迁移，升级分区控制、立柱排队进度显示控制，新增排队叫号数据查询、统计以及人流量分析展示。 | 产地：天津厂商：天津捷皓科技有限公司 | 1 | 套 | 96000.00  | 96000.00  |
| 24 | 印章自助领取系统及制证中心系统接口开发 | **品牌：捷皓智能型号：V1.0**对现有制证中心取证系统升级，实现24小时自助取证系统，进行相关功能的升级改造；新增开发公章领取管理系统，实现公章刻制公司存入、短信通知申请人、申请人自助领取，以及对接海南省市场监管局营业执照领取系统、海口市政务服务一体化平台，实现印章领取的验证和数据对接推送。 | 产地：天津厂商：天津捷皓科技有限公司 | 1 | 套 | 264000.00  | 264000.00  |
| 25 | 自助一体机和自助打证柜接口开发 | **品牌：捷皓智能型号：V1.0**实现海口市政务服务一体化平台、龙华区房屋租赁管理系统、龙华区行政审批秒批系统与自助一体机和自助打证柜的接口对接。 | 产地：天津厂商：天津捷皓科技有限公司 | 1 | 套 | 96000.00  | 96000.00  |
| 26 | 自助填单台管理系统开发 | **品牌：捷皓智能型号：V1.0**设计开发审批事项自助填单台管理系统，提供各类事项样表的浏览、查询和查看功能。申请人可以通过事项分类、部门、表格名称等方式查询办事指南，打开办事指南后，进入需要提供的要件列表，可以直接打开该材料的Word样表，申请人可以对照样表，在填单台纸质表单上填写相关信息，此系统需要对接海口市政务服务一体化平台，实现事项详细内容和材料样表的自动同步更新。 | 产地：天津厂商：天津捷皓科技有限公司 | 1 | 套 | 78000.00  | 78000.00  |
| 27 | 桌面制证机 | **品牌：龙易办型号：LYB-100**一、设备参数1.墨盒：4色（独立纯黑、洋红、黄、青）；2.墨水类别：颜料墨水，防水防酒精，避光保存≥30年；3.墨盒容量：纯黑≥90ml，黄色≥28ml，青色≥28ml，洋红≥28ml；4.墨盒保质期：≥2年；5.打印分辨率：≥5760X1440dpi；6.打印速度：≥12秒；7.设备机理寿命：≥60万本；8.可打印证件厚度：0.1-8mm。二、基本功能要点1.工业级彩色喷墨打印引擎，符合ICAODoc9303TD3型机读旅行证件标准的数据2.页打印；3.支持本式证件和单页纸证件的打印；4.证件运送及打印过程中，均处于夹紧状态，不会产生打印偏差；5.打印出现故障时，可以确保数据和证件工作状态的正确性；6.能自动识别打印机内是否有证件；7.支持打印简体中文和英文字符，也支持用户方中文造字打印。 | 产地：佛山厂商：广州乐魔印智能科技有限公司 | 2 | 台 | 75000.00  | 150000.00  |
| 28 | 路由器 | **品牌：华为型号：AR6140-S**1.转发性能9Mpps-25Mpps；2.交换容量：20Gbps-80Gbps ；3.接口：2\*GE电，2\*GE光2\*GE光，3GE电（可切换为WAN口）；4.支持管理AP：免费可管理4个，最大可支持12；5.SIC插槽：2个 WSIC插槽（缺省/最大）0/2；6.1\* RJ45 Console串口 1\*USB3.0 内存2GB 。 | 产地：深圳厂商：华为技术有限公司 | 1 | 台 | 9800.00  | 9800.00  |
| 29 | 核心交换机 | **品牌：华为型号：S5720S-28X-SI-AC**1.应用层级：三层；2.端口：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个复用千兆Combo SFP、4个万兆SFP+；3.背板带宽：≥336Gbps/3.024Tbps；4.包转发率：≥108Mbps/126Mbps；5.支持4K个VLAN；6.支持Guest VLAN、Voice VLAN；7.支持GVRP协议；8.支持MUX VLAN功能；9.支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；10.支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能。 | 产地：深圳厂商：华为技术有限公司 | 2 | 台 | 9500.00  | 19000.00  |
| 30 | 汇聚交换机 | **品牌：华为型号：S5735S-L24T4S-A**24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP。 | 产地：深圳厂商：华为技术有限公司 | 1 | 台 | 2500.00  | 2500.00  |
| 31 | 服务器机柜 | **品牌：图腾型号：G26242**规格：宽600mm\*深1200mm\*高2055（±10mm）。 | 产地：深圳厂商：深圳市图腾通讯科技有限公司 | 2 | 个 | 6500.00  | 13000.00  |
| 32 | 网络机柜 | **品牌：图腾型号：G26842**规格：宽600mm\*深800mm\*高2055（±10mm）。 | 产地：深圳厂商：深圳市图腾通讯科技有限公司 | 2 | 个 | 4800.00  | 9600.00  |
| 33 | 安装调试费 | **品牌：泰卓型号：定制**政务大厅业务系统及设备运输安装调试 | 产地：海口厂商：海南泰卓科技有限公司 | 1 | 项 | 120000.00  | 120000.00  |
| 34 | 设备迁移费 | **品牌：泰卓型号：定制**数字城管和综治中心大屏等设备迁移 | 产地：海口厂商：海南泰卓科技有限公司 | 1 | 项 | 95000.00  | 95000.00  |
| **二、颁证室音响系统** |
| 1 | 2编组8路调音台 | **品牌：昇博士型号：SD-8-2**1、2编组4母线调音台。2、≥8路线路出入+1组立体声出入，特设录音功能 256/24Bit DSP效果器；3、内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能4、MP3音源可转入本机立体声声道金行调音或混合。5、分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。6、≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回7、在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。8、2路AUX外接与返回，9段主控均衡。9、100MM长行程推子控制。10、内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 5800.00  | 5800.00  |
| 2 | 音箱 | **品牌：杰士型号：CA-650T**1. 频率范围：69Hz-20kHz4dB；2. 灵敏度：95dB/w/m；3. 额定功率：85W/8Ω；4. 最大声压级：111dB；5. 覆盖角：90°×90°的Tractrix号角高音带来响亮清晰的高音音效单元配置：6.5英寸的IMG圆锥形低音单元、1英寸的球顶钛制高音单元；6. 音箱材质：具有UV防护涂层的ABS外壳和防锈铝合金网罩。 | 产地：上海厂商：上海尊宝音响销售有限公司 | 2 | 只 | 3500.00  | 7000.00  |
| 3 | 专业功放 | **品牌：昇博士型号：SD-300**1、立体声功率：8Ω 2×350W；4Ω 2×560W2、信噪比：105db3、频率响应：+/-0.1db,20HZ-20KHZ4、输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V5、总谐波失真 ≦0.01%Rated power@8欧1kHZ6、互调失真 ≦0.01% Rated power@8欧7、★所投专业功放“产品采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，出来的声音更加完美；具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高”，（要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章），加盖生产企业公章）。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 4320.00  | 4320.00  |
| 4 | u段液晶显示可调频无线话筒双手持(一拖二) | **品牌：昇博士型号：SA-200U**产品描述： 一台主机+2个无线话筒功能特点：1、 使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率2、 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发3、 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道4、 工作距离：≤100米5、 音头：动圈式麦克风;电容式（领夹话筒、头戴话筒）6、 使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 套 | 3500.00  | 3500.00  |
| 5 | 智能编程带滤波电源时序管理器(8+2) | **品牌：昇博士型号：SD-08A**1、≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等；2、设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用；3、★设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等（提供此功能部分的产品显示截图，并加盖生产企业公章）要求提供国家版权局颁发的“日期时间多功能显示嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询；4、设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序；5、设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开；6、设备可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便；7、设备可设置机器地址， 多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出；8、设备可设置机器语言， 支持中英任意切换，方便各类人群使用；9、设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置；10、设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态；11、 设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源；12、★所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“多路电源时序管理器嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 1980.00  | 1980.00  |
| 6 | 音响线材 | **品牌：国产型号：国标**含音箱线,信号线及连接配件。 | 产地：中国厂商：中国制造 | 1 | 项 | 2700.00  | 2700.00  |
| 7 | 机柜 | **品牌：国产型号：国标**≥600\*600\*1000（mm） | 产地：中国厂商：中国制造 | 1 | 套 | 2740.00  | 2740.00  |
| 8 | 安装调试费 | **品牌：泰卓型号：定制**颁证室音响系统设备运输、安装、调试。 | 产地：海口厂商：海南泰卓科技有限公司 | 1 | 项 | 2200.00  | 2200.00  |
| **三、四楼多功能厅会议系统（336平方米）** |
| 1 | 24路4编组调音台 | **品牌：昇博士型号：SD-24-4**1、≥22个话筒兼线路输入带效果返送；2、2个立体声道输入；2个立体声外置效果信号输入；3、USB录音，播放功能，每个通道有独立监听功能，具备蓝牙功能4、具有≥四个编组输出，2个辅助输出，2个效果输出；5、每通道4段均衡EQ控制6、话筒输入接口带48V幻象供电，可直接给幻象话筒供电； | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 18460.00  | 18460.00  |
| 2 | 会议娱乐阵列音箱400W | **品牌：昇博士型号：SD-645S**1、频率响应：65Hz-20KHz2、灵敏度：98dB (1W/1m)3、标称抗阻：8Ω4、额定功率：400 W RMS5、最大功率：1600W peak6、低音单元：6×4.5＂(115mm)7、高音单元：2×1＂(25mm)8、扩散角度：90°×50°9、最大声压级：124dB ,130dB peak10、连接插座：2×Speakon NL4 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 8 | 只 | 8500.00  | 68000.00  |
| 3 | 音箱支架 | **品牌：昇博士型号：定制**定制，与音箱配套。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 8 | 只 | 370.00  | 2960.00  |
| 4 | 专业功放 | **品牌：昇博士型号：SD-800**1、立体声功率：8Ω 2×800W；4Ω 2×1200W；2、信噪比： 106db3、频率响应： +/-0.1db,20HZ-20KHZ4、输入灵敏度： 0.775V,1.0V,1.44V5、总谐波失真 ≦0.01%Rated power@8欧1kHZ6、互调失真 ≦0.01% Rated power@8欧7、★所投专业功放“产品采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，出来的声音更加完美；具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高”，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章），加盖生产企业公章。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 2 | 台 | 8500.00  | 17000.00  |
| 5 | 8进8出数字音频处理器 | **品牌：昇博士型号：SC-0808**1、提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子。8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚。2、内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议3、内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制。4、★设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等（提供软件软件自定义界面编程截图并加盖企业公章)5、系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，通过编程简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备。6、★产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等；(提供扩展控制面板软件设定程序定制编程软件界面设置截图，并加盖企业公章)7、RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。8、自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows2000／XP/Windows7/Windows 10系统环境下。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 12000.00  | 12000.00  |
| 6 | 数字会议主机(带录音功能) | **品牌：昇博士型号：SC-3201M**1、会议控制主机可连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统可接入≥5000台会议单元；2、可连接≥36台翻译单元，实现11+1种语言同声传译功能，具有≥12通道译员音频输出；3、★前面板配置有USB现场录音接口，具有开启录音和停止录音按键，接入U盘后开启录音功能自动生成MP3格式文件并保存，最大可支持≥16G的U盘；高音、低音及总音量配置5段LED显示，按键式调节，操作灵活更加方便用户使用（提供面板USB接口功能截图佐证，加盖生产厂家公章）；4、采用专用≥8芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口；5、"手拉手"或者"T型"连接模式；6、具有≥5组原音通道输出和输入，主机后板配置有佧侬头及6.35mm接口平衡输出各1组、RCA混合输出接口1组、另具有独立的话筒音频RCA输出接口1组、RCA外部音频输入接口1组；7、发言人数限制功能：发言单元数量1/2/4/6可调，主席单元不受限制；8、支持FIFO，NORMAL，FREE，APPLY多种会议模式；9、支持自动摄像跟踪功能；支持外部消防报警音频输入；10、配合电话耦合器可以进行远程电话会议；11、支持签到、投票表决及数据管理功能；12、★数字会议系统主机具备第三方专业机构出具的关于“数字会议系统软件”的软件测试报告，报告内容包含包含：会前准备（会议管理、会场管理、人员管理）、开始会议（签到控制、议程控制、会议控制：独立集体控制每一个单元的发言等待申请状态）、会后整理(数据备份、数据还原、报表统计)、系统管理（用户管理、系统设置、退出系统）等功能。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 11000.00  | 11000.00  |
| 7 | 嵌入式会议主席单元  | **品牌：昇博士型号：SC-3214C**1、∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，音质清晰；2、通过超六类网线实现"手拉手"串接模式，便于安装和维护；3、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V；4、搭配摄像跟踪系统&中控系统，可实现摄像自动跟踪功能；5、按键签到功能（配合软件使用）；6、主席单元具备如下会议控制功能：批准代表的发言申请功能；可强行关闭正在发言的代表发言单元；不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制；代表单元具有发言申请功能,受主席单元控制。7、★具备数字音频流处理技术，音质更加浑厚，清晰，会议拾音最佳之选；提供会议发言单元设备采用非压缩音频传输技术，采样率不低于48K，音质带宽20Hz-20KHz；采用低延时技术，话筒声音到功放输出小于10ms；远距离高保真拾音，有效拾音距离大于50cm的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 只 | 1980.00  | 1980.00  |
| 8 | 嵌入式会议代表单元  | **品牌：昇博士型号：SC-3214D**1、∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，音质清晰；2、通过超六类网线实现"手拉手"串接模式，便于安装和维护；3、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V；4、搭配摄像跟踪系统&中控系统，可实现摄像自动跟踪功能；5、按键签到功能（配合软件使用）；6、主席单元具备如下会议控制功能：批准代表的发言申请功能；可强行关闭正在发言的代表发言单元；不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制；代表单元具有发言申请功能,受主席单元控制。7、★具备数字音频流处理技术，音质更加浑厚，清晰，会议拾音最佳之选；提供会议发言单元设备采用非压缩音频传输技术，采样率不低于48K，音质带宽20Hz-20KHz；采用低延时技术，话筒声音到功放输出小于10ms；远距离高保真拾音，有效拾音距离大于50cm的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 58 | 只 | 1980.00  | 114840.00  |
| 9 | 真分集U段无线话筒双手持(一拖二) | **品牌：昇博士型号：SA-300U**产品描述： 一台主机+两个无线话筒功能特点：1、 使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率；2、 真分集U段话筒，操作灵活简便3、 平衡和非平衡两种选择输出接口，适应不同的设备连接需求；4、 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发；5、 采用先进的PLL锁相环及微电脑CPU控制系统，提供≥200个通道；6、 工作距离：室内大于≥80米、室外≥150米。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 2 | 套 | 4320.00  | 8640.00  |
| 10 | 无线话筒延长器 | **品牌：昇博士型号：SA-1060**产品概述： 一款UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期列阵。与1/2波长全向型天线对比，功能特点：1、新宽频分配器的载波范围由（470-800MHz），涵盖欧、美新电波法规频率范围。2、提供2~5台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。3、具有两组天线输入、输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。4、天线输入底座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。5、外置4组12V/1A Dc电流（直流电源）。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 套 | 6200.00  | 6200.00  |
| 11 | 天线分配器 | **品牌：昇博士型号：SA-1060F**1、一进二出天线分配器2、频段范围：400-1000MHz3、插入损耗：3dB | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 1850.00  | 1850.00  |
| 12 | 智能编程带滤波电源时序管理器(8+2) | **品牌：昇博士型号：SD-08A**1、≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等；2、设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用；3、★设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等（提供此功能部分的产品显示截图，并加盖生产企业公章）要求提供国家版权局颁发的“日期时间多功能显示嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。；4、设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序；5、设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开；6、设备可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便；7、设备可设置机器地址， 多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出；8、设备可设置机器语言， 支持中英任意切换，方便各类人群使用；9、设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置；10、设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态；11、 设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源；12、★所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“多路电源时序管理器嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 2 | 台 | 1980.00  | 3960.00  |
| 13 | 专业2x31段均衡器 | **品牌：昇博士型号：SC-2231**1、输入插座： 1/4"TRS，XLR 母卡侬座2、输入阻抗： 平衡:40KΩ；非平衡：20KΩ3、输入范围： ≤+18dB4、输出插座： 1/4"TRS and XLR 公卡侬座5、输出阻抗：平衡:300Ω；非平衡：150Ω6、频率响应：20Hz～20kHz±3dB7、失真度： ≤0、01%（0dB，1kHz)8、信噪比： ≥82dB9、最大输出：+22dB 平衡；+16dB 非平衡 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 2800.00  | 2800.00  |
| 14 | 会议数字音频处理器 | **品牌：昇博士型号：SC-3131（C）**1、全数字会议专用音频处理器，输入通道为线路信号接口。每通道由增益、12点全自动均衡器、高通、低通、移频模块组成。2、设备带有一路测试话筒通道，测试话筒通道为带有48V幻象供电平衡接口。当通道模式为话筒（测试）模式时即接受测试话筒通道信号。3、本机软件设有10个用户自定义设备存档和一个F01出厂设置，操作更加方便快捷。4、产品设有人性化的PC控制软件，可通过USB、RS232、手动液晶多种方式控制，PC软件可自动识别，软件联机成功标签直接由红色变为绿色，无需设置，界面直观、人性化。5、★设备标配128×48点阵液晶屏幕，开机自动显示产品LOGO，可以自由选择切换中文或英文界面，更贴合广大用户的使用习惯。（提供设备前板显示屏开机LOGO和中英文切换显示界面截图，加盖生产厂家公章）6为方便使用，液晶屏背光持续时间可调，可设定值为0-60S，持续开启等。7、★为方便使用，液晶屏对比度可调，可调整范围为-10~+10，21级微调。（提供设备前板显示屏对比度设置界面截图，加盖生产厂家公章）8、★所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“多路音频处理器管理软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 8000.00  | 8000.00  |
| 15 | 机柜 | **品牌：国产型号：国标**≥600\*600\*1000（mm） | 产地：中国厂商：中国制造 | 1 | 套 | 4700.00  | 4700.00  |
| 16 | 音箱线 | **品牌：国产型号：国标**2芯音箱线缆，每芯≥2.0²mm ，每卷≥100米。 | 产地：中国厂商：中国制造 | 4 | 卷 | 970.00  | 3880.00  |
| 17 | 信号线 | **品牌：国产型号：国标**2芯信号线缆，每芯≥0.3²mm，每卷≥100米。 | 产地：中国厂商：中国制造 | 2 | 卷 | 770.00  | 1540.00  |
| 18 | 咪线 | **品牌：国产型号：国标**2芯咪线缆，每芯≥0.3²mm，每卷≥100米。 | 产地：中国厂商：中国制造 | 2 | 卷 | 790.00  | 1580.00  |
| 19 | 安装调试费 | **品牌：泰卓型号：定制**四楼多功能厅会议系统设备运输、安装、调试。 | 产地：海口厂商：海南泰卓科技有限公司 | 1 | 项 | 30000.00  | 30000.00  |
| **四、综治指挥中心会议系统（80平方米）** |
| 1 | 16路4编组调音台 | **品牌：昇博士型号：SD-16-4**1、≥14个话筒兼线路输入带效果返送；2、2个立体声道输入；2个立体声外置效果信号输入；3、USB录音，播放功能，每个通道有独立监听功能，具备蓝牙功能4、具有≥四个编组输出，2个辅助输出，2个效果输出；5、内置24/24Bit DSP效果器，输出通道9段均衡可调；6、话筒输入接口带48V幻象供电，可直接给幻象话筒供电； | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 12500.00  | 12500.00  |
| 2 | 会议小阵列音箱(4个同轴) | **品牌：昇博士型号：SD-46D**1.单元数量 LF:4×6.5",HF:1x1"2.频响响应 80Hz-20KHz3.阻抗 8Ω4.承受功率 240W AES,600W Peak5.推荐功放 400-800W into 4 ohms6.灵敏度 90dB7.最大声压级 106-112dB8.箱体板材 铝合金9.箱体喷漆工艺 烤漆 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 2 | 只 | 5700.00  | 11400.00  |
| 3 | 音箱壁挂支架 | **品牌：昇博士型号：SD-01D**1.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠；2.满足您的需要可承重35kg3.可安装KTV包房音箱、专业舞台音箱等；4.可往左右上下方调节音箱的角度；5.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条；6.下方倾斜角度：30度7.左右转动角度：180度 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 2 | 只 | 370.00  | 740.00  |
| 4 | 专业功放 | **品牌：昇博士型号：SD-600**1、立体声功率8Ω 2×650W；4Ω 2×1040W2、信噪比 105db3、频率响应 +/-0.1db,20HZ-20KHZ4、输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V5、总谐波失真 ≦0.01%Rated power@8欧1kHZ6、互调失真 ≦0.01% Rated power@8欧7、★所投专业功放“产品采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，出来的声音更加完美；具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高”，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章），加盖生产企业公章。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 6500.00  | 6500.00  |
| 5 | 8进8出数字音频处理器 | **品牌：昇博士型号：SC-0808**1、提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子。8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚。2、内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议3、内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制。4、★设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等（提供软件软件自定义界面编程截图并加盖企业公章)5、系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，通过编程简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备。6、★产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等；(提供扩展控制面板软件设定程序定制编程软件界面设置截图，并加盖企业公章)7、RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。8、自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，可工作在Windows2000／XP/Windows7/Windows 10系统环境下。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 12000.00  | 12000.00  |
| 6 | 数字会议主机(带录音功能) | **品牌：昇博士型号：SC-3201M**1、会议控制主机可连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统可接入≥5000台会议单元；2、可连接≥36台翻译单元，实现11+1种语言同声传译功能，具有≥12通道译员音频输出；3、★前面板配置有USB现场录音接口，具有开启录音和停止录音按键，接入U盘后开启录音功能自动生成MP3格式文件并保存，最大可支持≥16G的U盘；高音、低音及总音量配置5段LED显示，按键式调节，操作灵活更加方便用户使用（提供面板USB接口功能截图佐证，加盖生产厂家公章）；4、采用专用≥8芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口；5、"手拉手"或者"T型"连接模式；6、具有≥5组原音通道输出和输入，主机后板配置有佧侬头及6.35mm接口平衡输出各1组、RCA混合输出接口1组、另具有独立的话筒音频RCA输出接口1组、RCA外部音频输入接口1组；7、发言人数限制功能：发言单元数量1/2/4/6可调，主席单元不受限制；8、支持FIFO，NORMAL，FREE，APPLY多种会议模式；9、支持自动摄像跟踪功能；支持外部消防报警音频输入；10、配合电话耦合器可以进行远程电话会议；11、支持签到、投票表决及数据管理功能；12、★数字会议系统主机具备第三方专业机构出具的关于“数字会议系统软件”的软件测试报告，报告内容包含包含：会前准备（会议管理、会场管理、人员管理）、开始会议（签到控制、议程控制、会议控制：独立集体控制每一个单元的发言等待申请状态）、会后整理(数据备份、数据还原、报表统计)、系统管理（用户管理、系统设置、退出系统）等功能。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 11000.00  | 11000.00  |
| 7 | 嵌入式会议主席单元  | **品牌：昇博士型号：SC-3214C**1、∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，音质清晰；2、通过超六类网线实现"手拉手"串接模式，便于安装和维护；3、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V；4、搭配摄像跟踪系统&中控系统，可实现摄像自动跟踪功能；5、按键签到功能（配合软件使用）；6、主席单元具备如下会议控制功能：批准代表的发言申请功能；可强行关闭正在发言的代表发言单元；不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制；代表单元具有发言申请功能,受主席单元控制。7、★具备数字音频流处理技术，音质更加浑厚，清晰，会议拾音最佳之选；；提供会议发言单元设备采用非压缩音频传输技术，采样率不低于48K，音质带宽20Hz-20KHz；采用低延时技术，话筒声音到功放输出小于10ms；远距离高保真拾音，有效拾音距离大于50cm的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章； | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 只 | 1980.00  | 1980.00  |
| 8 | 嵌入式会议代表单元  | **品牌：昇博士型号：SC-3214D**1、∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，音质清晰；2、通过超六类网线实现"手拉手"串接模式，便于安装和维护；3、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V；4、搭配摄像跟踪系统&中控系统，可实现摄像自动跟踪功能；5、按键签到功能（配合软件使用）；6、主席单元具备如下会议控制功能：批准代表的发言申请功能；可强行关闭正在发言的代表发言单元；不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制；代表单元具有发言申请功能,受主席单元控制。7、★具备数字音频流处理技术，音质更加浑厚，清晰，会议拾音最佳之选；；提供会议发言单元设备采用非压缩音频传输技术，采样率不低于48K，音质带宽20Hz-20KHz；采用低延时技术，话筒声音到功放输出小于10ms；远距离高保真拾音，有效拾音距离大于50cm的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章； | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 16 | 只 | 1980.00  | 31680.00  |
| 9 | u段液晶显示可调频无线话筒双手持(一拖二) | **品牌：昇博士型号：SA-200U**产品描述： 一台主机+2个无线话筒功能特点：1、 使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率3、 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发4、 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 套 | 3500.00  | 3500.00  |
| 10 | 智能编程带滤波电源时序管理器(8+2) | **品牌：昇博士型号：SD-08A**1、≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等；2、设备前面板自带5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用；3、★设备带有大尺寸LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等（提供此功能部分的产品显示截图，并加盖生产企业公章）要求提供国家版权局颁发的“日期时间多功能显示嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。；4、设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序；5、设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开；6、设备可自由设定每路电源开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便；7、设备可设置机器地址， 多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连10台副机，总控可达88路输出；8、设备可设置机器语言， 支持中英任意切换，方便各类人群使用；9、设备具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置；10、设备具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态；11、 设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源；12、★所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“多路电源时序管理器嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 1980.00  | 1980.00  |
| 11 | 专业2x31段均衡器 | **品牌：昇博士型号：SC-2231**1、输入插座： 1/4"TRS，XLR 母卡侬座2、输入阻抗： 平衡:40KΩ；非平衡：20KΩ3、输入范围： ≤+18dB4、输出插座： 1/4"TRS and XLR 公卡侬座5、输出阻抗：平衡:300Ω；非平衡：150Ω6、频率响应：20Hz～20kHz±3dB7、失真度： ≤0、01%（0dB，1kHz)8、信噪比： ≥82dB9、最大输出：+22dB 平衡；+16dB 非平衡 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 2800.00  | 2800.00  |
| 12 | 会议数字音频处理器 | **品牌：昇博士型号：SC-3131（C）**1、全数字会议专用音频处理器，输入通道为线路信号接口。每通道由增益、12点全自动均衡器、高通、低通、移频模块组成。2、设备带有一路测试话筒通道，测试话筒通道为带有48V幻象供电平衡接口。当通道模式为话筒（测试）模式时即接受测试话筒通道信号。3、本机软件设有10个用户自定义设备存档和一个F01出厂设置，操作更加方便快捷。4、产品设有人性化的PC控制软件，可通过USB、RS232、手动液晶多种方式控制，PC软件可自动识别，软件联机成功标签直接由红色变为绿色，无需设置，界面直观、人性化。5、★设备标配128×48点阵液晶屏幕，开机自动显示产品LOGO，可以自由选择切换中文或英文界面，更贴合广大用户的使用习惯。（提供设备前板显示屏开机LOGO和中英文切换显示界面截图，加盖生产厂家公章）6、为方便使用，液晶屏背光持续时间可调，可设定值为0-60S，持续开启等。7、★为方便使用，液晶屏对比度可调，可调整范围为-10~+10，21级微调。（提供设备前板显示屏对比度设置界面截图，加盖生产厂家公章）8、★所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“多路音频处理器管理软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖生产厂家公章，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 产地：广州厂商：广州市昇博电子科技有限公司 | 1 | 台 | 8000.00  | 8000.00  |
| 13 | 机柜 | **品牌：国产型号：国标**≥600\*600\*1000（mm） | 产地：中国厂商：中国制造 | 1 | 套 | 4700.00  | 4700.00  |
| 14 | 音箱线 | **品牌：国产型号：国标**2芯音箱线缆，每芯≥2.0²mm ，每卷≥100米。 | 产地：中国厂商：中国制造 | 1 | 卷 | 970.00  | 970.00  |
| 15 | 信号线 | **品牌：国产型号：国标**2芯信号线缆，每芯≥0.3²mm，每卷≥100米。 | 产地：中国厂商：中国制造 | 1 | 卷 | 770.00  | 770.00  |
| 16 | 咪线 | **品牌：国产型号：国标**2芯咪线缆，每芯≥0.3²mm，每卷≥100米。 | 产地：中国厂商：中国制造 | 1 | 卷 | 790.00  | 790.00  |
| 17 | 安装调试费 | **品牌：泰卓型号：定制**综治指挥中心会议系统设备运输、安装、调试。 | 产地：海口厂商：海南泰卓科技有限公司 | 1 | 项 | 15500.00  | 15500.00  |
| **五、信息发布系统** |
| 1 | 网络液晶一体机 | **品牌：神州视翰型号：LED16-A64P-TH**1.系统： Android 6.0 ；2.尺寸：15.6英寸 ；3.屏显比例：16：9 ；4.分辨率：1366 x 768 ；5.亮度：220cd/m²；6.视角：U/D/R/L(CR＞10)：20 /45 /45 /45 ；7.屏寿命：15000 hrs ；8.触摸参数：电容触摸（支持10点触摸） ；9.音频格式：MP3/WMA/AAC ；10.高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 ；11.图片格式：JPEG/BMP/PNG；12.整机额定功率：≤15W ；13.待机功率：≤1W ；14.工作电压：AC220V 50HZ ；15.麦克风：支持 ；16.摄像头：≥500W ；17.声音输出：8Ω/2W 。 | 产地：北京厂商：北京神州视翰科技有限公司 | 17 | 台 | 4500.00  | 76500.00  |
| 2 | 多媒体综合业务显示系统软件 | **品牌：神州视翰型号：V8.0**1.系统支持分布式多级部署方式，管理平台采用B/S架构，客户端采用嵌入式架构，安卓操作系统；2. ★系统管理功能，支持系统设置、编辑组织架构、多媒体系统设置、日志管理、编辑系统消息、操作日志等（需提供具有国家检测中心出具的软件检测报告复印件并加盖厂商公章）；3. 权限管理功能，支持角色管理、用户管理等；4. ★设备管理功能，支持设备查询、设备转组、设备类型设置、设备的业务属性设置、设备的分辨率设置等（需提供具有国家检测中心出具的软件检测报告复印件并加盖厂商公章）；5. ★素材管理功能，支持VOD素材管理、VOD素材文档转换，预览，竖屏转换、多媒体素材管理、多媒体素材文档转换，预览，竖屏转换、引用电视频道作为素材、引用网页作为素材等（需提供具有国家检测中心出具的软件检测报告复印件并加盖厂商公章）；6. ★IPTV管理功能，支持分离器管理、卫星信号管理、IPTV源管理、添加编码机、网络信号源管理、手动/自动添加信号源、频道管理、主机IP管理、负载均衡管理、IPTV录制管理、EPG表管理等（需提供具有国家检测中心出具的软件检测报告复印件并加盖厂商公章）；7. ★发布管理功能，支持模板管理、新建/修改/预览/删除/导入/导出模板、播出单管理、新建/修改/发布/删除/停止/预览任务、添加网络数据源、样式管理、审核管理、发布/取消任务等（需提供具有国家检测中心出具的软件检测报告复印件并加盖厂商公章）；8. ★监控统计功能，支持监控管理、重启终端、调整系统音量、查看磁盘信息、实现下载查看、定时下载、状态统计、开关屏设置等（需提供具有国家检测中心出具的软件检测报告复印件并加盖厂商公章）；9. ★MSTV交互式网页功能，支持主题管理、新建/修改/删除/预览/导入/导出/发布主题、新建/修改/删除/预览/发布/停止交互式等（需提供具有国家检测中心出具的软件检测报告复印件并加盖厂商公章）；10. ★会议管理功能，支持管理/创建/修改/删除/预览会议模板、导入/导出会议记录、会议室管理、创建/修改/删除会议室、会议时间设置、楼层设置、刷新列表、会议发布、会议列表、创建/修改/删除/停止/发布/预览会议等（需提供具有国家检测中心出具的软件检测报告复印件并加盖厂商公章）；11.系统支持终端添加修改功能，终端属性分为7种，系统支持创建多级结构目录，支持对终端名称、IP地址、MAC地址、终端属性、设备类型、终端分辨率、业务属性进行设置，系统支持通过手动添加、扫描添加两种方式添加终端设备，已经添加的设备支持通过名称、mac地址、ip地址搜索查询；支持终端业务转组、终端导入导出功能；12.上传本地元素到服务上，所有多媒体终端设备播放的元素都是从服务器上下载的，支持各种视频、音频、图片、实时电视、网页、RSS、新闻、天气、流媒体、word、Excel、PPT等多种播放内容；13.有素材传输的策略层应用，支持限制时间下载，可以按时段传输,这种应用可以避免数据传输的高峰期，在网络空闲的时候进行文件的传输，系统需支持定时下载及系统分发机制，可以满足用户分级部署。 | 产地：北京厂商：北京神州视翰科技有限公司 | 1 | 套 | 36000.00  | 36000.00  |
| 3 | 信息显示客户端软件 | **品牌：神州视翰型号：V1.0**1.采用Android嵌入式系统，不染毒，不崩溃；2.与后台管理系统支持双向实时通信；3.★支持素材管理（需提供具有国家检测中心出具的软件检测报告复印件并加盖厂商公章）： 1)视频播放：支持mp4、wmv、avi等常见视频文件播放； 2)图片：支持jpg、bmp、png等图片文件播放； 3)网页：支持html网页文件播； 4)模拟信号：支持模拟有线电视播放； 5)文本：支持文本播放；4.★发布管理（需提供具有国家检测中心出具的软件检测报告复印件并加盖厂商公章）: 1)模板管理：支持用户自定义模板样式 2)播出单管理：支持垫片、主任务、插播等三种任务类型 3)跑马灯管理，支持滚动字幕5.★监控管理（需提供具有国家检测中心出具的软件检测报告复印件并加盖厂商公章）: 1)磁盘管理：支持后台查看终端磁盘信息 2)系统音量：支持多时间段音量设置 3)下载播放：支持播放下载的文件 4)定时开关机：支持定时开机和关机 5)重启：支持后台控制终端远程重启 6)时钟：支持与服务器时钟校时6.支持全屏播放、分屏播放。7.支持跨网关、跨防火墙、跨路由网络。8.支持在局域网或公网环境下的远程控制。 | 产地：北京厂商：北京神州视翰科技有限公司 | 17 | 点 | 500.00  | 8500.00  |
| 4 | 安装调试费 | **品牌：泰卓型号：定制**信息发布系统设备运输安装调试 | 产地：海口厂商：海南泰卓科技有限公司 | 1 | 项 | 8500.00  | 8500.00  |
| **六、沉浸式投影** |
| 1 | 激光投影机 | **品牌：索诺克型号：SNP-DU7200**1.亮度≥7200流明；2.对比度≥2500000:1；3.分辨率≥1920\*1200；4.0.76英寸多晶硅有源矩阵式液晶板\*3；5.不低于20000小时长寿命激光光源；6.无级节能模式，状态监视功能，气压传感监控功能，防尘；7.镜头可选/镜头位移；8.边角校正；9.HDBaseT,2-HDMI输入；10.图像处理技术 ，3LCD 高画质色彩显示，DICOM模式 ，无线双频段制式，快速启动，自动开启电源。 | 产地：北京厂商：索诺克（北京）科技有限公司 | 4 | 台 | 56000.00  | 224000.00  |
| 2 | 投影机镜头 | **品牌：国产型号：定制**定制国产优质玻璃镜头（根据现场实际环境） | 产地：中国厂商：中国制造 | 4 | 个 | 5800.00  | 23200.00  |
| 3 | 多媒体全景巨幕服务器 | **品牌：国产型号：定制**1.融合技术：嵌入式纯硬件架构/电压：12V输入/功率：35W/储存：标配64G/工作温度：0-40℃/播放：4K解码/接口类型：HDMI接口/控制接口：COM（232协议）；2.本地上传：不用U盘，在连接外网或者局域网的条件下，视频素材通过电脑端本地上传到融合服务器；3.串口联动：可以支持12V控制面板连接串口切换场景；4.网络联动：与多家网络版点歌系统可以做到一对一歌曲背景同步切换；5.中控切换：预留232、485接口，支持增加中控设备，可提供232联动协议；6.扫码切换：手机客户端或微信小程序扫码进入后，可任意切换播放场景。7.支持本地备份、本地恢复。 | 产地：中国厂商：中国制造 | 2 | 台 | 9800.00  | 19600.00  |
| 4 | 边缘融合 | **品牌：国产型号：定制**1.投影平面融合、弧面融合等模式；2.自主研发融合软件，手机调试，融合带亮度自动计算；3.支持融合一幕或分幕融合；4.单口输出分辨率支持高清输出接口。 | 产地：中国厂商：中国制造 | 4 | 通道 | 2900.00  | 11600.00  |
| 5 | 素材 | **品牌：国产型号：定制**定制婚礼素材30秒 | 产地：中国厂商：中国制造 | 1 | 套 | 56000.00  | 56000.00  |
| 6 | 投影机开关 | **品牌：国产型号：定制**单台或多台投影一键开关机 | 产地：中国厂商：中国制造 | 1 | 台 | 2500.00  | 2500.00  |
| 7 | 辅材 | **品牌：国产型号：国标**安装支架，HDMI线材 | 产地：中国厂商：中国制造 | 4 | 套 | 980.00  | 3920.00  |
| 8 | 安装调试费 | **品牌：泰卓型号：定制**沉浸式投影设备运输安装调试 | 产地：海口厂商：海南泰卓科技有限公司 | 1 | 项 | 27830.00  | 27830.00  |
| **投标报价总计** | **（小写）：5249000.00 元****（大写）：伍佰贰拾肆万玖仟元整** |