**1.1分项报价明细表**

项目名称： 三亚市公安局第一看守所、第二看守所及拘留所配套设备项目 招标编号： SYZFCG-2021-6 包号： 第二 包

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 三亚市第一看守所武警营房一中队空调配置清单 | | | | | | | |
| 1 | 变频冷暖壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50GW/（50556）FNhAa-B3  格力变频冷暖壁挂机 2匹  1、电源：220V  2、制冷量：5000W  3、制冷功率：1570W  4、循环风量：910（m³/h)  5、室外噪音：54dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:3.68 | 19套 | 3800 | 72200 | 原厂配3米铜管 |
| 2 | 定频冷暖柜机 | 珠海格力电器股份有限公司 | RF7.2WQ/HhA-N3JY01  格力定频冷暖柜机3匹  1、电源：380V  2、制冷量：7350W  3、制冷功率：2300W  4、循环风量：1210（m³/h)  5、室外噪音：56dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:2.84 | 16套 | 4250 | 68000 | 原厂配4米铜管 |
| 3 | 定频冷暖柜机 | 珠海格力电器股份有限公司 | RF12WQ/HhA-N3JY01  格力定频冷暖柜机5匹  1、电源：380V  2、制冷量：12010W  3、制冷功率：3800W  4、循环风量：2050（m³/h)  5、室外噪音：60dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:2.85 | 2套 | 7020 | 14040 | 原厂配4米铜管 |
| 三亚市第二看守所武警营房二中队空调配置清单 | | | | | | | |
| 1 | 变频冷暖壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50GW/（50556）FNhAa-B3  格力变频冷暖壁挂机 2匹  1、电源：220V  2、制冷量：5000W  3、制冷功率：1570W  4、循环风量：910（m³/h)  5、室外噪音：54dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:3.68 | 19套 | 3800 | 72200 | 原厂配3米铜管 |
| 2 | 定频冷暖柜机 | 珠海格力电器股份有限公司 | RF7.2WQ/HhA-N3JY01  格力定频冷暖柜机3匹  1、电源：380V  2、制冷量：7350W  3、制冷功率：2300W  4、循环风量：1210（m³/h)  5、室外噪音：56dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:2.84 | 16套 | 4250 | 68000 | 原厂配4米铜管 |
| 3 | 定频冷暖柜机 | 珠海格力电器股份有限公司 | RF12WQ/HhA-N3JY01  格力定频冷暖柜机5匹  1、电源：380V  2、制冷量：12010W  3、制冷功率：3800W  4、循环风量：2050（m³/h)  5、室外噪音：60dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:2.85 | 2套 | 7020 | 14040 | 原厂配4米铜管 |
| 三亚市第一看守所民警办案、技术及生活用房空调配置清单 | | | | | | | |
| 1 | 变频单冷壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-26GW/（26363）FNhAa-B3JY01 格力变频单冷壁挂机 1匹  1、电源：220V  2、制冷量：2600W  3、制冷功率：690W  4、循环风量：630（m³/h)  5、室外噪音：50dB(A)  6、冷媒：R32  7、SEER:5.28 | 79套 | 1800 | 142200 | 原厂配3米铜管 |
| 2 | 变频单冷壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-35GW/（35363）FNhAa-B3JY01 变频单冷壁挂机 1.5匹  1、电源：220V  2、制冷量：3500W  3、制冷功率：950W  4、循环风量：700（m³/h)  5、室外噪音：50dB(A)  6、冷媒：R32  7、SEER:5.28 | 46套 | 2050 | 94300 | 原厂配3米铜管 |
| 3 | 变频冷暖壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50GW/（50556）FNhAa-B3  格力变频冷暖壁挂机 2匹  1、电源：220V  2、制冷量：5000W  3、制冷功率：1570W  4、循环风量：910（m³/h)  5、室外噪音：54dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:3.68 | 1套 | 3800 | 3800 | 原厂配3米铜管 |
| 4 | 定频冷暖柜机 | 珠海格力电器股份有限公司 | RF7.2WQ/HhA-N3JY01  格力定频冷暖柜机3匹  1、电源：380V  2、制冷量：7350W  3、制冷功率：2300W  4、循环风量：1210（m³/h)  5、室外噪音：56dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:2.84 | 56套 | 4250 | 238000 | 原厂配4米铜管 |
| 5 | 定频冷暖柜机 | 珠海格力电器股份有限公司 | RF12WQ/HhA-N3JY01  格力定频冷暖柜机5匹  1、电源：380V  2、制冷量：12010W  3、制冷功率：3800W  4、循环风量：2050（m³/h)  5、室外噪音：60dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:2.85 | 16套 | 7020 | 112320 | 原厂配4米铜管 |
| 三亚市第二看守所民警办案、技术及生活用房空调配置清单 | | | | | | | |
| 1 | 变频单冷壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-26GW/（26363）FNhAa-B3JY01 格力变频单冷壁挂机 1匹  1、电源：220V  2、制冷量：2600W  3、制冷功率：690W  4、循环风量：630（m³/h)  5、室外噪音：50dB(A)  6、冷媒：R32  7、SEER:5.28 | 51套 | 1800 | 91800 | 原厂配3米铜管 |
| 2 | 变频单冷壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-35GW/（35363）FNhAa-B3JY01 变频单冷壁挂机 1.5匹  1、电源：220V  2、制冷量：3500W  3、制冷功率：950W  4、循环风量：700（m³/h)  5、室外噪音：50dB(A)  6、冷媒：R32  7、SEER:5.28 | 26套 | 2050 | 53300 | 原厂配3米铜管 |
| 3 | 定频冷暖柜机 | 珠海格力电器股份有限公司 | RF7.2WQ/HhA-N3JY01  格力定频冷暖柜机3匹  1、电源：380V  2、制冷量：7350W  3、制冷功率：2300W  4、循环风量：1210（m³/h)  5、室外噪音：56dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:2.84 | 50套 | 4250 | 212500 | 原厂配4米铜管 |
| 4 | 定频冷暖柜机 | 珠海格力电器股份有限公司 | RF12WQ/HhA-N3JY01  格力定频冷暖柜机5匹  1、电源：380V  2、制冷量：12010W  3、制冷功率：3800W  4、循环风量：2050（m³/h)  5、室外噪音：60dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:2.85 | 17套 | 7020 | 119340 | 原厂配4米铜管 |
| 三亚市拘留所建设项目技术用房空调配置 | | | | | | | |
| 1 | 变频单冷壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-26GW/（26363）FNhAa-B3JY01 格力变频单冷壁挂机 1匹  1、电源：220V  2、制冷量：2600W  3、制冷功率：690W  4、循环风量：630（m³/h)  5、室外噪音：50dB(A)  6、冷媒：R32  7、SEER:5.28 | 32套 | 1800 | 57600 | 原厂配3米铜管 |
| 2 | 变频单冷壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-35GW/（35363）FNhAa-B3JY01 变频单冷壁挂机 1.5匹  1、电源：220V  2、制冷量：3500W  3、制冷功率：950W  4、循环风量：700（m³/h)  5、室外噪音：50dB(A)  6、冷媒：R32  7、SEER:5.28 | 7套 | 2050 | 14350 | 原厂配3米铜管 |
| 3 | 变频冷暖壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50GW/（50556）FNhAa-B3  格力变频冷暖壁挂机 2匹  1、电源：220V  2、制冷量：5000W  3、制冷功率：1570W  4、循环风量：910（m³/h)  5、室外噪音：54dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:3.68 | 11套 | 3800 | 41800 | 原厂配3米铜管 |
| 4 | 定频冷暖柜机 | 珠海格力电器股份有限公司 | RF7.2WQ/HhA-N3JY01  格力定频冷暖柜机3匹  1、电源：380V  2、制冷量：7350W  3、制冷功率：2300W  4、循环风量：1210（m³/h)  5、室外噪音：56dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:2.84 | 5套 | 4250 | 21250 | 原厂配4米铜管 |
| 三亚市拘留所建设项目拘留用房空调配置 | | | | | | | |
| 1 | 变频单冷壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-26GW/（26363）FNhAa-B3JY01 格力变频单冷壁挂机 1匹  1、电源：220V  2、制冷量：2600W  3、制冷功率：690W  4、循环风量：630（m³/h)  5、室外噪音：50dB(A)  6、冷媒：R32  7、SEER:5.28 | 5套 | 1800 | 9000 | 原厂配3米铜管 |
| 2 | 变频单冷壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-35GW/（35363）FNhAa-B3JY01 变频单冷壁挂机 1.5匹  1、电源：220V  2、制冷量：3500W  3、制冷功率：950W  4、循环风量：700（m³/h)  5、室外噪音：50dB(A)  6、冷媒：R32  7、SEER:5.28 | 6套 | 2050 | 12300 | 原厂配3米铜管 |
| 3 | 变频冷暖壁挂机 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50GW/（50556）FNhAa-B3  格力变频冷暖壁挂机 2匹  1、电源：220V  2、制冷量：5000W  3、制冷功率：1570W  4、循环风量：910（m³/h)  5、室外噪音：54dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:3.68 | 3套 | 3800 | 11400 | 原厂配3米铜管 |
| 4 | 定频冷暖柜机 | 珠海格力电器股份有限公司 | RF7.2WQ/HhA-N3JY01  格力定频冷暖柜机3匹  1、电源：380V  2、制冷量：7350W  3、制冷功率：2300W  4、循环风量：1210（m³/h)  5、室外噪音：56dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:2.84 | 14套 | 4250 | 59500 | 原厂配4米铜管 |
| 5 | 定频冷暖柜机 | 珠海格力电器股份有限公司 | RF12WQ/HhA-N3JY01  格力定频冷暖柜机5匹  1、电源：380V  2、制冷量：12010W  3、制冷功率：3800W  4、循环风量：2050（m³/h)  5、室外噪音：60dB(A)  6、冷媒：R32  7、APF:2.85 | 26套 | 7020 | 182520 | 原厂配4米铜管 |
|  | 总价：壹佰柒拾捌万伍仟柒佰陆拾元整 | | |  |  | 1785760 |  |

投标单位： 海南江科制冷设备有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期： 2021年06月18日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

1. 投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。