## 1.1分项报价明细表

项目名称：市直属公办学校空调-1

招标编号：SYZFCG-2021-4-1包号：SYZFCG-2021-4-1未分包 包

1. 三亚市育才中心学校

1.1教室空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（3匹）KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)产品类型：挂墙机 3 匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥4.42 | 27 | 台 | 5700 | 153900 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/12.7mm | 54  | m | 145 | 7830 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 | 54 | m | 18 | 972 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 27 | 个 | 40 | 1080 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 27 | 套 | 50 | 1350 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 219 | m | 16 | 3504 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 23 | 个 | 80 | 1840 |  |
| 8 | 总 价 | 170476 |  |

1.2宿舍空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（1.5匹）KFR-35GW/BP3DN8Y-DA401(1)产品类型：挂墙机 1.5 匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥5.27 | 51 | 台 | 3330 | 169830 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/9.52mm | 153  | m | 145 | 22185 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 | 153  | m | 18 | 2754 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 51 | 个 | 40 | 2040 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 51 | 套 | 50 | 2550 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 411  | m | 16 | 6576 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 48 | 个 | 80 | 3840 |  |
| 8 | 总 价 | 209775 |  |

2、三亚市育才初级中学

2.1 教室空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（3匹）KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)产品类型：挂墙机 3 匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥4.42 |  68 | 台 | 5700 | 387600 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/12.7mm | 176 | m | 145 | 25520 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 | 176 | m | 18 | 3168 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 68 | 个 | 40 | 2720 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 68 | 套 | 50 | 3400 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 476 | m | 16 | 7616 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 62 | 个 | 80 | 4960 |  |
| 8 | 总 价 | 434984 |  |

2.2宿舍空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（1.5匹）KFR-35GW/BP3DN8Y-DA401(1)产品类型：挂墙机 1.5匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥5.27 | 92 | 台 | 3330 | 306360 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/9.52mm | 276 | m | 145 | 40020 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 | 276 | m | 18 | 4968 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 92 | 个 | 40 | 3680 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 92 | 套 | 50 | 4600 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 644 | m | 16 | 10304 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 88 | 个 | 80 | 7040 |  |
| 8 | 总 价 | 376972 |  |

3、三亚市立才学校

3.1 教室空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（3匹）KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)产品类型：挂墙机 3 匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥4.42 | 116  | 台 | 5700 | 661200 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/12.7mm | 630 | m | 145 | 91350 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 | 630 | m | 18 | 11340 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 116 | 个 | 40 | 4640 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 116 | 套 | 50 | 5800 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 948 | m | 16 | 15168 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 110 | 个 | 80 | 8800 |  |
| 8 | 总 价 | 798298 |  |

3.2宿舍空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（1.5匹）KFR-35GW/BP3DN8Y-DA401(1)产品类型：挂墙机 1.5 匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥5.27 | 60  | 台 | 3330 | 199800 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/9.52mm | 180 | m | 145 | 26100 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 |  180 | m | 18 | 3240 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 60 | 个 | 40 | 2400 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 60 | 套 | 50 | 3000 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 452 | m | 16 | 7232 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 58 | 个 | 80 | 4640 |  |
| 8 | 总 价 | 246412 |  |

4、三亚市特殊教育学校

4.1教室空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（3匹）KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)产品类型：挂墙机 3 匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥4.42 | 28  | 台 | 5700 | 159600 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/12.7mm | 56 | m | 145 | 8120 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 | 56 | m | 18 | 1008 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 28 | 个 | 40 | 1120 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 28 | 套 | 50 | 1400 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 168 | m | 16 | 2688 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 26 | 个 | 80 | 2080 |  |
| 8 | 总 价 | 176016 |  |

4.2宿舍空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（1.5匹）KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)产品类型：挂墙机 1.5 匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥5.27 |  24 | 台 | 3330 | 79920 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/9.52mm | 72 | m | 145 | 10440 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 | 72 | m | 18 | 1296 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 24 | 个 | 40 | 960 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 24 | 套 | 50 |  1200 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 146 | m | 16 | 2336 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 22 | 个 | 80 | 1760 |  |
| 8 | 总 价 | 97912 |  |

5、三亚市民族中学

5.1教室空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（3匹）KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)产品类型：挂墙机 3 匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥4.42 |  148  | 台 | 5700 | 843600 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/12.7mm | 296 | m | 145 | 42920 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 | 296 | m | 18 | 5328 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 148 | 个 | 40 | 5920 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 148 | 套 | 50 | 7400 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 785 | m | 16 | 12560 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 130 | 个 | 80 | 10400 |  |
| 8 | 总 价 | 928128 |  |

5.2宿舍空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（1.5匹）KFR-35GW/BP3DN8Y-DA401(1)产品类型：挂墙机 1.5 匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥5.27 | 120 | 台 | 3330 | 399600 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/9.52mm | 360 | m | 145 | 52200 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 | 360 | m | 18 | 6480 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 120 | 个 | 40 |  4800 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 120 | 套 | 50 | 6000 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 645 | m | 16 | 10320 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 116 | 个 | 80 | 9280 |  |
| 8 | 总 价 | 488680 |  |

6、三亚市田家炳高级中学

6.1教室空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（3匹）KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)产品类型：挂墙机 3 匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥4.42 |  74 | 台 | 5700 | 421800 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/12.7mm | 148  | m | 145 | 21460 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 | 148  | m | 18 | 2664 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 74 | 个 | 40 | 2960 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 74 | 套 | 50 | 3700 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 462 | m | 16 | 7392 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 69 | 个 | 80 | 5520 |  |
| 8 | 总 价 | 465496 |  |

6.2宿舍空调采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| 1 | 美的空调 | 广东佛山顺德 | 美的分体挂壁式空调（1.5匹）KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)产品类型：挂墙机 1.5 匹冷暖类型：冷暖式空调能效等级：1级制冷量(W)： ≥7260制冷功率（W): ≥1960制热功率（W): ≥2950内机噪音（DB(A): ≤48循环风量(m3/h): ≥1350适用面积(m2)：≤47定频/变频：变频自动清洁：支持独立除湿：支持外机噪音值（DB(A): ≤56能效比: ≥5.27 | 72 | 台 | 3330 | 239760 |  |
| 2 | 铜管 | 青岛宏泰 | 1.安装部位:空调(液管/气管 mm)2.介质:铜管3.规格、压力等级:6.35/9.52mm | 216 | m | 145 | 31320 |  |
| 3 | 配线 | 广东惠州 | 信牌电缆1.名称:空调线2.规格:3\*4mm2 | 216 | m | 18 | 3888 |  |
| 4 | 开孔（打洞） | 三亚荣发售后 | 1.部位:墙体2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:50mm | 72 | 个 | 40 | 2880 |  |
| 5 | 设备支架 | 广东顺德 | 东豪1.材质:镀锌型钢 | 72 | 套 | 50 | 3600 |  |
| 6 | 塑料管 | 广东 | 联塑1.安装部位:空调排水管2.材质、规格:pvc32 | 448 | m | 16 | 7168 |  |
| 7 | 拆防盗网 | 三亚荣发售后 | 拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一 | 65 | 个 | 80 | 5200 |  |
| 8 | 总 价 | 293816 |  |
| 注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。 |

|  |
| --- |
|    **汇总表** |
| **序号** | **项目名称** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 三亚市育才中心学校 | 380251 | 投标报价包含全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价 |
| 2 | 三亚市育才初级中学 | 811956 |
| 3 | 三亚市立才学校 | 1044710 |
| 4 | 三亚市特殊教育学校 | 273928 |
| 5 | 三亚市民族中学 | 1416808 |
| 6 | 三亚市田家炳高级中学 | 759312 |
| 7 |  **共合计金额** | 4686965.00 |
| **共合计金额人民币（大写）：****肆佰陆拾捌万陆仟玖佰陆拾伍元整 (包干含税价)** |

1. 供货时间：签订合同后 25日内交付使用
2. 供货地点：三亚市教育局指定地点。