**第三章采购需求**

一、本次招标的项目

1、投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| 1 | 项目预算 | 447.16万元。投标价不能超过采购预算，超过视为无效投标。 |
| 2 | 是否接受进口产品投标 | 接受（）不接受（√） |
| 3 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 组织（）不组织（√） |
| 4 | 述标和/或产（样）品演（展）示 | 有（）无（√） |
| 5 | 投标有效期 | 自开标之日起90天内。 |
| 6 | 投标要求 | 开标必须携带加密投标文件的CA数字证书、U盘内需拷贝投标文  件和转换为PDF格式的盖章彩色扫描件。（或者是投标工具导出  的PDF格式） |
| 7 | 评标方法 | 最低评标价法（）综合评分法（√） |
| 8 | 采购需求 | 详见采购清单 |
| 9 | 交货时间 | 设备合同签订后甲方发出发货通知函30天内必须发货到业主指定地点安装完成。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间（除业主单位施工现场不具备条件外） |
| 10 | 交货地点 | 用户指定地点 |
| 11 | 备注 | 1、采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。  2、采购标的物需按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行。 |

2、采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购品目名称** | **参考型号及技术参数** | **单位** | **数量** |
| **一、办公家具** | | | | |
| 1 | 办公桌 | 1.办公桌规格：2400W\*2000D\*760H（mm） 2.基材：选用优质E1级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3.封边：采用优质PVC封边条，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性砷、可溶性锑、可溶性硒）含量未检出； 4.五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。 | 张 | 28 |
| 2 | 办公椅 | 1.办公椅规格：650W\*790D\*1070H（mm） 2.座面椅身表面 ：选用优质西皮，经多次处理，皮面光泽度好，透气强，柔软富有韧性，手感好，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果  3.座垫和靠背，包棉采用高密度纯海绵，打底采用优质高弹力橡皮筋，透气性强，不易变形，依人体坐姿，符合人体工学等优势 ， 4.扶手，选用优质橡木，纯手工雕刻立体感强手感舒适，高贵大方。底盘，采用多功能飞机底盘，座位可定位，调节，还可以逍遥摇动， 5.气压棒：高精密封液压气压棒，可升降数万次，可调节座面至膝盖同高时双脚与地面成为垂直，使用者坐下后不显疲劳。符合人体工学理论， 6.椅脚：选用优质实木五星脚，内有铁架结构，带耐性强的PU轮子滑动灵活 | 张 | 28 |
| 3 | 沙发茶几 | 1.沙发：单人1050\*850\*800（mm），三人：2050\*850\*800 （mm）  2.饰面：采用西皮饰面；  3.海绵：采用高弹高密度泡绵， 理化性能符合国家现行标准；  4.座感舒适，手感好，色泽美观，具防刮；优质钢框架，结实牢固  5.茶几规格：1200\*600\*450（mm） 6.基材：板材采用E1级优质板材，密度大于0.75g/cm3，符合国际E1级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 7.水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于0.05g/kg | 套 | 28 |
| 4 | 书柜 | 1.规格：2400W\*400D\*2000H（mm） 2.基材：选用优质E1级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形 3.封边：采用优质PVC封边条，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性砷、可溶性锑、可溶性硒）含量未检出； 4.五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。 | 个 | 28 |
| 5 | 文件柜 | 1.规格：800W\*400D\*2000H（mm）2.基材：选用优质E1级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；  3.封边：采用优质PVC封边条，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性砷、可溶性锑、可溶性硒）含量未检出；  4.五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。 | 组 | 112 |
| 6 | 单人卡座（辅导员） | 1.定制规格：1375W\*1200D\*750H（mm） 2.基材：采用优质E1级25MM厚板材，高密度板耐磨、耐高温、耐腐蚀,优质绿色环保 3.饰面： 贴面材料：免漆纸饰面 4.台面封边：采用优质铝合金边框封边，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面处理技术先进，不易退色。 5.ABS热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层， 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机 化合物＜5g/kg。 6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承 载能力、耐腐蚀能力。 | 套 | 156 |
| 7 | 办公椅（辅导员） | 1.规格：常规尺寸  2.采用白色PP塑料一体成型框扪优质透气网布头枕  3.扶手采用一体成型连体白色尼龙固定扶手  4.靠背采用白色尼龙加玻纤背架扪优质透气网背，透气好，坐感舒适，自动逍遥贴背功能  5.座包采用40密度高弹力海绵扪优质面料，回弹力强，结实耐用  6.配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能  7.气杆采用85#沉口50mm黑色气杆，优质320mm电镀五星脚7.φ50mm黑色耐磨尼龙轮 | 把 | 156 |
| 8 | 书柜（辅导员） | 1.规格：800W\*400D\*2000H（mm） 2.基材：采用优质E1级板材，高密度板耐磨、耐高温、耐腐蚀,优质绿色环保，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形 3.饰面： 贴面材料：免漆纸饰面 4.封边：2.0PVC封边。 5.ABS热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层， 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机 化合物＜5g/kg。 6.五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。 | 个 | 156 |
| 9 | 文件柜（辅导员） | 1.规格：1850\*850\*400mm  2.材质：优质冷轧钢板。  3.文件柜表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑处理、喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用。 | 个 | 156 |
| **二、办公设备** | | | | |
| 1 | 办公电脑 | 1.主板：Intel Q4XX系列芯片组，主板与整机同品牌 2.CPU：英特尔第十代 i5-10505处理器 3.内存：8G DDR4，≥2个内存插槽 4.硬盘：1块M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘 +1块3.5 英寸 1TB 7200rpm 硬盘 5.显卡：集成 6.网卡：千兆网卡 7.声卡：集成声卡，内置扬声器 ★8.拓展槽：≥3个PCIe、 1个M.2扩展插槽 ★9.接口：不低于8个USB端口（其中USB3.2端口≥4个），≥2个DP端口，可选2个PS/2接口、可选串口。 ★10.机箱：≤15L；高效散热静音，带有安全锁孔，免工具开箱和部件维护 ★11.电源：≥255W电源，支持电源灯简易判定硬件故障 12.键鼠：USB键盘和鼠标 13.系统：window 11家庭版 14.网络同传：网络同传 15.显示器：21.5寸显示器，与主机同一品牌 16.质量认证：具备不低于平均无故障100W小时证书（需要出具证书复印件加盖原厂公章有效） ★17.由“第三方检测机构”开具与投标机型信息一致的：静电放电抗扰度 4级（接触放电8kV，空气放电15kV）认证、浪涌（冲击）抗扰度 3级（电源端口线-线2kV,线-地2kV）认证、电源端口雷击试验（试验电压：横向2.5kV，纵向2.5kV）认证、电信端口雷击试验（试验电压：横向1.5kV，端口对地1.5kV）认证,整机噪声声压级＜22dB认证（需要出具证书复印件加盖原厂公章有效） 18.售后服务：三年原厂整机免费保修服务，包括7×24全天候售后电话技术支持、所有部件（包含鼠标键盘等）均提供下一个工作日上门更换/维修服务；提供厂家售后服务承诺书原件；中标后由生产厂商提供工厂直发服务，供应机器生产日期应晚于合同签署日期，供应机器配置通过主机序列号在生产厂商官网可查。 19、投标时提供原厂参数确认函及产品彩页盖原厂章。 | 套 | 120 |
| 2 | 打印机 | 1.A4幅面激光打印机  2.功能：打印  ★3.速度：31页/分  4.打印分辨率：1200\*600dpi  5.打印语言：GDI  ★6.首页打印时间：≤8.5秒  7.标配进纸容量：250页  ★8.内存：128M  9.处理器频率：350MHZ  10.月最大负荷量：25000页  11.纸张重量：60-200g/m2  12.机器噪音≤52dB(A)  13.操作系统：win7/win8/win10/window server 2003/2012/xp/vista  14.接口类型：高速USB2.0  ★15.耗材类型：鼓粉分离  16.耗材容量：1500页  17.结构：金属机身架构，C型段纸路设计  ★18.黑色机身，中文品牌标识，中国驰名商标，符合3C认证，节能认证，环保认证，投标时提供证明复印件并加盖公章。  19.售后服务:提供原厂2年上门售后服务承诺书原件，并加盖公章。 | 台 | 120 |
| 3 | 壁挂空调 | 1.1P 2.制冷量(W) 2600(300-4050) 3.制热量(W) 4300(3000-5000)+1100  4.APF: 4.80 ★5.制冷功率(W) 570(120-1300),提供CNAS检测报告，投标时提供证明复印件并加盖公章。 ★6.制热功率(W) 1100(120-1500)，提供CNAS检测报告，投标时提供证明复印件并加盖公章。 7.循环风量 650m3/h 8.能效等级 2级 ★9.低压启动 150V制热启动 120V制冷启动 ★10.开机速热 60S出风口温度35.3度 11.高频速冷热 15S即冷 30S即热 12.投标时提供3C证书、节能证书复印件，并加盖公章 13.售后服务:提供原厂6年售后服务承诺书原件，并加盖公章。 | 台 | 76 |
| **三、文化建设** | | | | |
| 1 | 文化墙 | 墙壁美工，根据用户需求做不同的颜色造型，根据效果图做相应的文化宣传 | ㎡ | 7200 |
| 2 | 隔断 | 轻钢隔断，阻燃木板，隔音棉，石膏板等，刮腻子刷乳胶漆 | ㎡ | 750 |
| 3 | 钢质防盗门 | 钢质防盗门，1000\*2100（mm） | 樘 | 32 |
| **四、宿舍区心理咨询室** | | | | |
| 1 | 沙发茶几 | 1.规格：900\*850\*780H（mm） 三位2100\*850\*780（mm） 2.面料：采用优质弹力皮，加密底层经过15000次拉伸测试符合国际标准，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 3.海绵：采用PU成型48#高密度海绵，95％的拉伸伸长率快回弹，具有很强的抗变形能力。由于是一次成型无接缝无胶水，环保性强。 4.内部主要配件：采用3D网，结实耐用透气性能好。弹簧橡筋强度高，拉伸力大耐用强度高，不易失去弹性。 弹簧平衡条：起到坐垫平衡作用，全方位受力。不会出现座踏、变形及弹簧断裂等情况，特别耐用。 5.内架：采用金属管材厚度1.2MM-1.8MM，弯管焊接制成，钢架耐用程度10年以上，不会发霉生虫，结实耐用又环保。 6.木制沙发脚 7.茶几规格：800\*550H（mm） 8.烤漆面板+优质喷涂钢架 | 套 | 43 |
| 2 | 电脑桌 | 1.规格：1600W\*700D\*750H（mm） 2.基材：采用优质E1级25MM厚板材，；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/ ㎡﹒h。 3.饰面： 采用优质三胺板原纸。 4.台面封边：2.0MMPVC封边，优质钢框架。 5.ABS热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层， 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机 化合物＜5g/kg。 6.五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承 载能力、耐腐蚀能力，配主机托 | 张 | 43 |
| 3 | 书柜 | 1.规格：780W\*400D\*1200H（mm）  2.基材：采用优质E1级板材，高密度板耐磨、耐高温、耐腐蚀,优质绿色环保，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形  3.饰面： 贴面材料：免漆纸饰面  4.封边：2.0PVC封边。  5.ABS热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层， 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机 化合物＜5g/kg。6.五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。 | 个 | 43 |
| 4 | 心理咨询室软装 | 含桌面摆件3件、绿植(落地大盆)、心理挂画（600\*400mm）、挂钟等，安装前提供样品，用户确认后实施 | 项 | 43 |
| 5 | 地毯 | 根据效果图颜色房间内铺设地毯，10mm丙纶面料地毯 | 平方 | 774 |
| 6 | 墙面艺术造型 | 43间心理咨询室墙面艺术造型（房间面积约25平方/间） | 项 | 1 |
| **五、办公配套设施** | | | | |
| 1 | 办公配套措施 | 含标识牌、门牌、制度栏等 | 间 | 194 |
| 2 | 窗帘 | 布帘，成分：棉麻混纺；缩水率：0%；遮光率70-90%；色牢度：≥4级；成品含3.6MM厚度罗马杆、配件等 | 米 | 1288 |

二、设备的安装调试、试运行和验收标准要求

1. 本项目为交付设备承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。
2. 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标供应商向业主提请设备验收。业主在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，业主按中标供应商提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。进口设备，除提供以上资料外，须会同海关、商检部门共同负责开箱检验、检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损，技术资料与图纸是否与业主的要求相符，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。
3. 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《海南省政府集中采购货物验收单》一式四份书面签字（）验收。

三、技术资料

投标人应保证所提交给招标人和招标代理机构的资料和数据是真实的，因提交的资料和数据不真实所引起的责任由投标人自行承担。

四、工具

投标人提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给业主，此价格应包含在投标价中。

五、备件

投标人可提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，业主有权决定全部或有选择的购买。

六、易损件

投标人可提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

七、质量保质期

**本项目的质保期最低为一年，质保期从整体验收合格之日起计算**，免费上门服务**。**（采购清单中免费保修期有特殊要求的按照采购清单中的为准）。若厂家有超过期限免费保修期的按厂家方案执行。）

八、售后服务

8.1供货方中标后需在项目所在地具有相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用的用户能够得到及时优质的售后服务。

8.2在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知后需及时响应，并派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理。

8.3在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

九、除招标文件明确外，未经业主同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

十、签订合同：中标供应商在收到《中标通知书》30天内与业主签订合同。

十一、其它注意事项

11.1提供正常系统维护和免费提供软件系统升级

11.2中标方负责设备的安装、调试

11.3未尽事宜由双方商议解决