**用户需求书**

**一、项目概况**

1、项目编号：HNTS-2022-053R

2、项目名称：购买2022 年产品质量市级监督抽查服务项目（第二次采购）

3、标包数量：9个包（本次只采购第6包）

4、总采购预算：¥230.00万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分组包号** | **标包名称** | **标包预算** |
| 第6包 | 海口市市场监督管理局2022年流通领域商品质量市级监督抽查产品（日用品类） | 29.45万元 |

注：所投标包超出各标包预算视为无效投标。

5、合同履行期限：接到检验任务后45天内完成抽样及检验，并出具检验报告和结 果上报。

6、服务地点：采购人指定地点。

7、验收标准：由采购人在指定地点对所提供服务进行验收，验收标准除供应商竞争性磋商响应文件所响应的服务要求外，可溯源到国家、行业相关标准；供应商提供 的服务应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

**二、其他要求**

1、供应商必须如实提供投标所需证明材料，不得弄虚作假。如中标后发现虚假应标情况，采购人有权终止合同，中标人应承担相应法律责任；对采购人造成损害的， 应予以赔偿。（提供承诺函并加盖供应商公章）

2、本项目需求中未作细化详尽的地方，采购人将在抽检开始前制定具体的要求， 中标人应遵守执行；当政策法规发生调整或者工作形势发生变更，采购人可以调整有 关抽检操作要求，中标人应按采购人要求实施。

3、本项目兼投不兼中，即供应商可同时投标多个标包，但只允许中标一个标包。 （提供承诺函并加盖供应商公章）

**注：**1、本项目分标包评比、分标包报价；

2、供应商须对所投标包的所有内容进行报价，不得只对部分内容进行响应和报价。

**三、采购明细**

**海口市2022年流通领域商品质量市级监督抽查产品**

**（日用品）第六包（6类15种110批次）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  类别 | 抽检产品名称 | | 标准 | | 项目 | 抽样  数量 | 单位 |
| 1 | 纺织类 | 1 | 成人服装 | GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 5296.4 《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》 GB/T 2660《衬衫》 GB/T 2662《棉服装》 GB/T 8878《棉针织内衣》 GB/T 22853《针织运动服》 GB/T 22849《针织T恤衫》 FZ/T 24019《印花羊绒针织品》 FZ/T 73005《低含毛混纺及仿毛针织品》 FZ/T 73009《羊绒针织品》 FZ/T 73017《针织家居服》 FZ/T 73018《毛针织品》 FZ/T 73034《半精纺毛针织品》 FZ/T 81001《睡衣套》 FZ/T 73010《针织工艺衫》 FZ/T 73020《针织休闲服装》 FZ/T 73026《针织裙、裙套》 FZ/T 81004《连衣裙、裙套》 FZ/T 81006《牛仔服装》 FZ/T 81007《单、夹服装》 等相应产品标准 | | 常规检测项目、甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、使用说明、耐皂洗色牢度、耐干洗色牢度、耐光色牢度、断裂强力、纰裂、撕破强力、顶破强力、起球、羽绒服含绒量、羽绒服绒子含量、羽绒服充绒量 | 10 | 批次 |
| 2 | 床上用品 | GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》 GB/T22843-2009《枕、垫类产品》 GB/T 22844-2009《配套床上用品》 GB/T 22797-2009《床单》 GB/T 22796-2009《被、被套》 等产品标准 | | 甲醛含量、pH、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、纤维含量、使用说明、起球、断裂强力 | 10 | 批次 |
| 2 | 儿童  用品 | 3 | 儿童及婴幼儿服装 | GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》  GB 31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》  GB/T 5296.4 《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》  GB/T 31900《机织儿童服装》  GB/T 33271《机织婴幼儿服装》  GB/T 2660《衬衫》  GB/T 2662《棉服装》  GB/T 8878《棉针织内衣》  GB/T 22853《针织运动服》  GB/T 22849《针织T恤衫》  FZ/T 73017《针织家居服》  FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》  FZ/T 73045《针织儿童服装》  FZ/T 81001《睡衣套》  FZ/T 73010《针织工艺衫》  FZ/T 73020《针织休闲服装》  FZ/T 73026《针织裙、裙套》  FZ/T 81004《连衣裙、裙套》  FZ/T 81006《牛仔服装》  FZ/T 81007《单、夹服装》等相应产品标准 | | 甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度（A类）、耐皂洗色牢度、总铅和总镉（有涂层）、邻苯二甲酸酯（有涂层）、附件锐利性（有附件）、绳带要求（有附件）、残留金属针、附件抗拉强力（有附件）、燃烧性能、纤维含量、使用说明 | 5 | 批次 |
| 4 | 童车 | GB14746-2006 《儿童自行车安全要求》  GB14747-2006 《儿童三轮车安全要求》  GB14748-2006 《儿童推车安全要求》  GB14749-2006 《婴儿学步车安全要求》  GB 6675.12-2014《玩具安全 第12部分：玩具滑板车》 | | 儿童自行车：  锐利边缘、突出物、制动系统、把横管、把横管的把套、把立管、间隙、外胎和内胎、脚蹬的脚踩面、脚蹬间隙、限制尺寸、鞍管、链罩、平衡轮、说明书、标志；  儿童三轮车：产品标志和使用说明、机械强度、锐利边缘、锐利尖端、外露突出物、挤夹点、小零件、连接紧固件、防护罩帽、把立管插入深度标记、把横管、把横管两端、鞍管插入深度、冲击强度、靠背结构牢固性、辅助推杆强度、脚蹬  儿童推车：  产品标志和使用说明、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、基本尺寸、推车的使用年龄、束缚系统的强度、卧兜和座兜连接在车架上的装置、调节机构性能要求、塑料包装袋和软塑料薄膜  婴儿学步车：  品标志和使用说明、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、基本尺寸、推车的使用年龄、束缚系统的强度、卧兜和座兜连接在车架上的装置、调节机构性能要求、塑料包装袋和软塑料薄膜  儿童滑板车：  材料质量、小零件、边缘、尖端、突出部件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、静态强度、抗向下力、抗向上力、三轮滑板车的稳定性、可调节、可折叠的把立管和把横管、车轮尺寸、标识和警告、使用说明 | 5 | 批次 |
| 5 | 玩具 | GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》  GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》  GB 19865-2005 《电玩具安全》 | | 产品标志和使用说明、卫生、材料质量、小零件、某些特定玩具的形状尺寸及强度、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、突出物、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动结构、可预见的合理滥用；（以下为电玩具测试项目）标识和说明、室温下的电气强度、机械强度、结构、软线和电线的保护、元件、螺钉和连接、输入功率 | 5 | 批次 |
| 6 | 安抚奶嘴 | GB 28482-2012《婴幼儿安抚奶嘴安全要求》 | | 锑、砷、钡、镉、铅、铬、汞、硒、邻苯二甲酸酯含量（6项）、2-巯基苯并噻唑、抗氧化剂释放量、挥发性化合物含量 | 5 | 批次 |
| 7 | 作业本 | GB 21027-2007 | | 8个可迁移元素 | 10 | 批次 |
| 8 | 学生书包 | GB 21027-2007 | | 铅、汞、砷等8种可迁移元素量、有机溶剂苯含量、有害物质限量（游离甲醛、苯、游离甲苯+二甲苯、总挥发性有机物）、氯代烃、甲醛（纺织品）、有害芳香胺、白度、笔的上帽安全、边缘、尖端、标识和使用说明 | 5 | 批次 |
| 3 | 日用  杂品 | 9 | 眼镜架 | GB/T 14214-2003《眼镜架 通用要求和试验方法》 | | 外观质量、尺寸、高温尺寸稳定性、机械稳定性、镀层性能、阻燃性 | 10 | 批次 |
| 眼镜片 | QB/T 2506-2017 | | 顶焦度、柱镜轴位偏差、光学中心和棱镜度偏差  、镜片基准点最小厚度  、镜片尺寸（直径）偏差、紫外性能、可见光透射比、蓝光性能 | 10 | 批次 |
| 10 | 日常防护型口罩 | GB/T 32610-2016 | | 颗粒物，过滤效率，防护效果，外观要求，摩擦色牢度（干湿），甲醛含量，pH值，可分家致癌芳香胺染料，环氧乙烷残留量，吸气阻力，呼气阻力，口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力，呼气阀盖牢度，大肠菌群，致病性化脓菌，真菌菌落总数，细菌菌落总数 | 5 | 批次 |
| 4 | 家具 | 11 | 软体家具弹簧软床垫 | GB/T 3324-2017 | | 尺寸偏差、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面、边面缝纫、缝边、面料物理性能、铺垫料物理性能、卫生、安全、弹簧 | 5 | 批次 |
| 12 | 木制家具（床头柜） | QB/T1951.1-2010 | | 尺寸、翘曲度，平整度，位差度，邻边垂直度，分缝，底脚平稳性，抽屉下垂度，抽屉摆动度 | 5 | 批次 |
| 5 | 纸制品 | 13 | 卫生用纸制品 | GB/T 20810-2018、G B/T 24455-2009 | | 细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌 | 10 | 批次 |
| 6 | 食品相关产品 | 14 | 压力锅 | 不锈钢压力锅 | GB 15066-1994 | 材料、工作压力、安全压力、密封性能、耐内压力、合盖安全性、防堵安全性、卫生要求、复合要求、表面质量 | 5 | 批次 |
| 15 | 电压力锅 | QB/T 4268-2011 | 能效等级，能效限定值，节能评价值，容积 | 5 | 批次 |