**采购需求书**

**一、项目基本情况**

1、项目编号：ZJGJHN-2023-038

2、项目名称：文化长廊展陈工程

3、项目地点：海南医学院第二附属医院

4、资金来源：自筹资金

5、采购预算（最高限价）：¥2125383.26元（大写：贰佰壹拾贰万伍仟叁佰捌拾叁元贰角陆分），超过最高限价的报价无效。

6、项目内容：文化长廊展陈工程项目，长廊总长度约 1000米，本项目包含设计深优化、文字图案排版及相关制作、安装服务。参考资料为：“附件1.风雨连廊平面布局图，附件2.文化长廊初步布局图，附件3.文化长廊立面图，附件4.项目清单”。

7、付款方式：双方协商(以合同签订为准)。

8、合同履行期限（交付期）：合同签订后25个日历天内完成并验收合格。

**二、项目要求**

参考资料详见：“附件1.风雨连廊平面布局图，附件2.文化长廊初步布局图，附件3.文化长廊立面图，附件4.项目清单”；供应商可自行组织现场查勘，采购人不再另行组织踏勘。

1.供应商应根据现场实际情况与参考资料内容，自行进行成本测算、报价。

2.中标供应商应根据参考资料结合现场情况，积极协调采购人完善图纸（如有需要）并确定最终制作、安装方案，确保工期与质量。

3.投标报价要求：应以人民币报价。报价应包含所有踏勘、深优化设计、产品生产制作、运输、施工安装及相关配电通电、调试验收、税费、售后服务费等直至交付正常使用的所有费用。

三、**技术参数要求**

（一） 产品规格型号、尺寸、工艺等质量应符合参考资料要求，详见：“附件1.风雨连廊平面布局图、附件2.文化长廊初步布局图、附件3.文化长廊立面图、附件4.项目清单”要求。

（二） 技术要求

1、产品所执行的标准：符合国家、地方、行业标准。

2、材料要求：环保、节能，具有耐磨、耐候性、耐腐蚀、环保等特点。

3、工艺：油漆、印刷等图案清晰、永久不脱落。安装牢固、安全稳定，考虑通电后产生温度升高问题，确保安全稳定运行。

（三）安装要求

1、安装地点：海南医学院第二附属医院

2、根据不同工况状况进行安装，确保安全牢固、外观整洁，视界美观。

**四、质量保修期及售后服务**

本项目质量保修期 2 年

1.由于质量、材料、工艺、制造、安装等问题对本项目造成影响的，由供应商负责，质保期内免费维保。

2.质保期内，如出现质量问题由成交供应商应及时维修，须在7天内完成维修或更换，并承担因此而产生的一切费用，直至恢复正常使用。

3.质保期外，因货物本身质量问题，成交供应商在接采购人通知后，仍应派人赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。

4.质保期内成交供应商提供上门免费服务，在质保期内设置7×24小时热线服务（固话、手机），成交供应商在接报后 24小时内派出维修人员赶到现场，确保尽快恢复正常使用。

**五．验收标准：**

1.主材所执行的标准应符合国家、地方、行业标准，且环保、节能。（提供相关检查报告）

2.各类材质、工艺、装置、空间布局和数量、尺寸等应符合“附件1：风雨连廊平面布局图、附件2：文化长廊初步布局图、附件3：文化长廊立面图、附件4：项目清单”要求，满足采购人要求。

3.安全牢固、外观整洁、美观。

**附:**

附件1：风雨连廊平面布局图（另附）；

附件2：文化长廊初步布局图（另附）；

附件3：文化长廊立面图（另附）；

附件4：项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目清单** | | | | |
| **序号** | **名称** | **工艺参数及规格（mm)** | **单位** | **数量** |
| 区域01：医疗实力展示区-文化长廊西环(总长约230米) | | | | |
| 引导类 | |  |  |  |
| 1 | 长廊指引立牌 | 1. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精丁爆接，打磨，扇灰后两层底漆，两层面漆，信息内容贴膜或者丝印，文化长廊。 2.包柱：长220\*宽220\*高600；方向牌：长700\*高120\*4块 3.详见设计文件 | 组 | 8 |
| 2 | 指引吊牌 | 1. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工煜接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装； 2.长1800×高320×厚120； 3. 详见设计文件 | 块 | 12 |
| 3 | 照明马灯 | 1.宽230\*高400； 2.户外防水防锈马灯，玻璃灯罩，壁挂； 3.详见设计文件 | 个 | 70 |
| 展陈类 | |  |  |  |
| 4 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4720×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 17 |
| 5 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4830×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 34.76 |
| 6 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长5120×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 55.32 |
| 7 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4830×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 69.52 |
| 8 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长5120×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 55.32 |
| 区域02：文化历史展示区-文化长廊北环(总长约210米) | | | | |
| 引导类 | |  |  |  |
| 9 | 长廊指引立牌 | 1. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精丁爆接，打磨，扇灰后两层底漆，两层面漆，信息内容贴膜或者丝印，文化长廊。 2.包柱：长220\*宽220\*高600；方向牌：长700\*高120\*4块 3.详见设计文件 | 组 | 4 |
| 10 | 指引吊牌 | 1. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工煜接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装； 2.长2400×高320×厚120； 3. 详见设计文件 | 块 | 8 |
| 11 | 照明马灯 | 1.宽230\*高400； 2.户外防水防锈马灯，玻璃灯罩，壁挂； 3.详见设计文件 | 个 | 50 |
| 展陈类 | |  |  |  |
| 12 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4720×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 8.5 |
| 13 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4720×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 68 |
| 14 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4720×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 51 |
| 15 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4720×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 51 |
| 16 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4830×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 17.38 |
| 区域03：使命担当展示区-文化长廊东环(总长约230米) | | | | |
| 引导类 | |  |  |  |
| 17 | 长廊指引立牌 | 1. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精丁爆接，打磨，扇灰后两层底漆，两层面漆，信息内容贴膜或者丝印，文化长廊。 2.包柱：长220\*宽220\*高600；方向牌：长700\*高120\*4块 3.详见设计文件 | 组 | 6 |
| 18 | 指引吊牌 | 1. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工煜接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装； 2.长1800×高320×厚120； 3. 详见设计文件 | 块 | 12 |
| 19 | 照明马灯 | 1.宽230\*高400； 2.户外防水防锈马灯，玻璃灯罩，壁挂； 3.详见设计文件 | 个 | 60 |
| 展陈类 | |  |  |  |
| 20 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4830×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 43.5 |
| 21 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4830×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 43.5 |
| 22 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4830×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 69.52 |
| 23 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4830×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 69.52 |
| 区域04：多彩文化展示区-文化长廊南环(总长约292米) | | | | |
| 引导类 | |  |  |  |
| 24 | 长廊指引立牌 | 1. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精丁爆接，打磨，扇灰后两层底漆，两层面漆，信息内容贴膜或者丝印，文化长廊。 2.包柱：长220\*宽220\*高600；方向牌：长700\*高120\*4块 3.详见设计文件 | 组 | 4 |
| 25 | 指引吊牌 | 1. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工煜接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装； 2.长1800×高320×厚120； 3. 详见设计文件 | 块 | 6 |
| 26 | 照明马灯 | 1.宽230\*高400； 2.户外防水防锈马灯，玻璃灯罩，壁挂； 3.详见设计文件 | 个 | 50 |
| 27 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长2700×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 38.88 |
| 28 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长4830×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 121.66 |
| 29 | 文化长廊展板 | 1. 方通焊接骨架，防锈喷漆处理 2. 1.5mm304#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆。文化长廊结构柱上固定安装。 3. 展陈内容:3M贴膜+局部8mm厚亚克力烤漆立体字 4.长5260×高1800×厚40 5.详见设计文件 | m2 | 56.82 |

**注：请供应商认真测算，本项目报价包括价格、安装费（包含人工、水电）、辅材、耗材、运输及运输保险费用。项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如税费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。**