**中标清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名名称** | **品牌型号** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **单项总价** | **备注** |
| 2 | 多媒体控制电脑 | 惠普 HP 288 Pro G3 MT Business PC-H2020000059 | 1、CPU：Intel Core G4400 3.3G 3M 2133 2C CPU；2、主板：英特尔H110芯片组3、内存：8GB DDR4-2133 SDRAM 2个DIMM插槽 最大支持32GB4、硬盘：500GB 自带相当NCQ和SmartIV技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命,支持与固态硬盘混插5、显卡：集成高清显卡；6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 7、I/O端口及扩展槽：2×PCI Express x1，1×PCIExpress x16，1个全PCI插槽；前部：2个USB3.0，1个耳机和1个麦克风接口；后部：4个USB3.0；1串口，2串口（可选），1并口，1个DVI，1VGA，1RJ-45以太网，1个音频输入，1个麦克风8、键盘/鼠标：（不含）。9、音频：DTS Sound 音频管理技术，带有Realtek ALC221编解码器的HD音频。10、▲机箱及电源要求：立式机箱，可选能效高达85%的180W或300W电源，主动式PFC，内置扬声器。11、▲产品具有3C认证、MTBF（平均无故障运行时间）≥100万小时国家电子计算机质量监督检验中心出具认证文件。12、▲显示器：(18.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,可视角度为水平90度/垂直50度)，显示器具有优化寿命功能。13、▲噪音要求：噪声声功率级：不能高于1.76Bel(A), 噪声声压级：不高于10.3dB(A)。14、出厂自带网络同传：配置网络同传，支持从网络安装保护系统和OS，同一硬盘上支持同时安装16个操作系统，在同一硬盘上同时支持40个分区，备份还原所有操作系统，局域网传输速度千兆：700MB-4GB/Min百兆：400-650MB/Min，支持多种情况的断点续传功，IP、计算机名自动分配，网络故障定位，可以从底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入。15、保修期限：3/3/3保修，原厂7×24小时免费800/400技术电话支持。 | 105 | 台 | 3980.00  | 417900.00  | 　 |
| 3 | 壁挂吊架 | 鸿合 TS12 | 配套短焦投影机专用壁挂架 | 105 | 台 | 500.00  | 52500.00  | 　 |
| 9 | 无线键鼠 | 惠普 CS300 | USB接口，无线键盘鼠标套装 | 105 | 套 | 130.00  | 13650.00  | 　 |