## 用户需求书

1. **项目基本情况**

1、项目名称：采购2018-2019年度残疾人无障碍改造设备项目

2、项目编号：HNZH-2019-245

3、采购预算：781000.00元，超出采购预算的为无效报价

4、交货期：签订合同之日起30天内

5、实施地点：采购人指定

6、验收方式：由采购人组织有关部门按照国家有关标准的规定进行验收。

7、付款方式： 签订合同后按合同约定内容付款

8、根据国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知，在同等条件下优先采购节能产品

9、小微企业投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，按6%的优惠折算后计算投标报价

1. **采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 洗衣机 | 名称：洗衣机 具有一键自动清洗功能，容量：7KG 箱体材质: 塑料；工作方式:无 ；使用方式: 全自动；排水方式: 下排水；能效等级: 二级；内桶材质: 不锈钢； 显示屏类型: 无； 控制方式: 按键控制； 电机类型: 无；开合方式: 顶开式；堆码层数极限: 3层；毛重: 25kg；包装尺寸: 555x555x915mm ；尺寸: 505x505x858mm；深度: 505mm；高度: 858mm ；净重: 22kg；宽度: 505mm ；脱水功率: 240W ；功率: 310W ；洗涤公斤量: 7.0kg ； 脱水公斤量: 7.2kg ； 最高转速: 800转/分钟； 功能：10大清洗程序、智能洗脱一体、不锈钢内筒、仿生手搓洗功能、24H预约功能、LED时间显示、可折叠盖板、高效节能省电。 | 台 | 203 |
| 2 | 电热水器 | 名称：电热水器 最大容量：60L 密闭型储水式电热水器 尺寸：810x385x385mm 功率：2000W电压：220V 防水等级：IPX4防溅型 认证方式：3C认证 能效等级: 二级 款式: 横式 工作温度：30-70°C 内胆类型：专利搪瓷内胆 防腐放垢，经久耐用。加热管材质：不锈钢 防漏电功能，检测到电源异常即可断电、防干烧功能，胆内没水自动断电。 | 台 | 33 |
| 3 | 太阳能热水器 | 名称：太阳能热水器 尺寸：长1800mm x宽1600mmx高1600mm 全玻璃集热真空管数量：24支 真空管直径：58mm类型：一体式太阳能热水器 材质：不锈钢 热功率：1500W | 台 | 56 |