**用户需求书**

**一、工程概况：**

1. 工程名称：光坡镇港坡村外洋等农田渠道损毁维修工程
2. 工程地点：陵水黎族自治县光坡镇港坡村委会
3. 建设单位：陵水黎族自治县农业农村局
4. 项目工期：90日历天
5. 质量：合格
6. 资金来源：财政资金

建设范围：

（一）灌渠改造

项目拟维修改造灌渠一条总长度4139m，其中：改造1＃灌渠段长231m，清淤清杂及修复2＃段灌渠总长度999m，改造3＃灌渠段长2909m。

（二）排水沟改造

改造排水沟一条总长496m，断面尺寸B＊H＝0.8＊0.6m。

（三）配套建筑物

1. 1＃灌渠段配套人行桥5座，I型机耕桥（净跨1.0m）2座，斗门9个；3＃灌渠段配套人行桥58座，II型机耕桥（净跨0.8m）15座，斗门58个，下田坡道15座，穿路涵管1处；排水沟配套人行桥10座，II型机耕桥（净跨0.8m）2座，排水涵管20处，穿路涵管1处。。

**二、验收标准和要求**

1、验收要求、标准：按照国家有关水利水电工程验收标准、磋商文件技术参数进行验收。

2、付款条件、付款方式：采购双方签订合同时另行约定。