# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：　HNGP2023-032

原公告的采购项目名称：　观澜湖校区教学及生活服务设施（一期）项目食堂桌椅及后厨设备项目

首次公告日期：　2023年5月5日

## 二、更正信息

更正事项：□√采购公告 □√采购文件 □采购结果

更正内容：

**1. 响应文件提交截止及开启时间变更为：2023年 5月30日 8点 30分（北京时间）****。**

**2、**采购文件第44页，技术评分中设备配置与技术性能的优越性：

 “4、所提供洗碗机及其配套设备通过 GB/T 2423.16-2008（IEC60068-2-10:2005，IDT）方法 1 严酷等级 1，显微镜（放大 50 倍）下观察未见生长，长霉等级 0 级；“洗碗机”核心部件“洗碗机控制柜”依据 GB/T7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备》对产品的防护等级验证（IP 代码），检测结果≥IP66；所投洗碗机产品依据GB/T2423.2-2008 对商用洗碗机进行高温（+110℃的环境中通电工作 4h）和 GB/T2423.1-2008 低温（-40℃的环境中通电工作 4h）测试，检验结果为样品外观均无明显异常，样品电气结构及功能正常；对洗碗机进行阻燃测试，检验结果为样品起燃时间3s 就熄灭，掉落下的样品没有使海绵起燃，阻燃等级符合 V-0 的得 5 分。”，

**更正为：**

“4、所提供洗碗机及其配套设备通过 GB/T 2423.16-2022/IEC 60068-2-10:2018标准， 严酷等级1，显微镜（放大 50 倍）下观察未见生长，长霉等级0级；“洗碗机”核心部件“洗碗机控制柜”依据 GB/T7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备》对产品的防护等级验证（IP 代码），检测结果≥IP66；所投洗碗机产品依据GB/T2423.2-2008 对商用洗碗机进行高温（+110℃的环境中通电工作 4h）和 GB/T2423.1-2008 低温（-40℃的环境中通电工作 4h）测试，检验结果为样品外观均无明显异常，样品电气结构及功能正常；对洗碗机进行阻燃测试，检验结果为样品起燃时间3s 就熄灭，掉落下的样品没有使海绵起燃，阻燃等级符合 V-0 的得 5 分。”

**3.** 采购文件第45页，技术评分中设备配置与技术性能的优越性：

“6、所提供的不锈钢货架、不锈钢工作台（柜）、不锈钢水池、热风高温消毒柜、四门储物柜通过GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品的标准》检测，与食品接触的不锈钢制品，mg/kg，4%（v/v）乙酸，煮沸 30min，室温放置 24h，砷（AS）≤0.02、镉（Cd）≤0.005、铅（Pb）≤0.01、铬（Cr）≤0.2、镍（Ni）≤0.3，所检项目均合格的得 3 分，缺一项不得分。”，

**更正为：**

“6、所提供的不锈钢货架、不锈钢工作台（柜）、不锈钢水池、热风高温消毒柜、四门储物柜通过GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品的标准》检测，与食品接触的不锈钢制品，mg/kg，4%（v/v）乙酸，煮沸 30min，室温放置 24h，砷（AS）≤0.02、镉（Cd）≤0.005、铅（Pb）≤0.01、铬（Cr）≤0.2、镍（Ni）≤0.3，所检项目均合格，每提供一个产品的检测报告得0.6分，最多得3分。”

**4.** 采购文件第46页，技术评分中设备配置与技术性能的优越性：

“9、所提供和面机、压面机、搅拌机、脱皮机具有食品接触产品安全认证证书的得 3 分。”，

**更正为：**

“9、所提供和面机、压面机、搅拌机、脱皮机具有食品接触产品安全认证证书，每提供一个产品认证证书得0.75分，最多得3分。”

**5.** 采购文件第46页，技术评分中设备配置与技术性能的优越性：

“评审依据：以上 1-9 项响应文件中提供封面具有CNAS 或 CMA 标识和编号的第三方专业检（验）测机构出具的检（验）测报告及证书复印件加盖制造商公章佐证得分，同时提供加盖制造商鲜章的技术参数确认函，未按要求提供或不满足的均不得分。”，

**更正为：**

“评审依据：以上 1-9 项响应文件中需提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的产品检测（验）报告并加盖投标人公章，未按要求提供或不满足的均不得分。”

**6.** 采购文件第32页第三章 采购需求、二、货物名称、规格、数量及技术要求：

第35项节能单炒单温灶“电子打火、一键启动、专利炉头、熄火保护”，

**更正为：**

“电子打火、一键启动、熄火保护”

**7.** 采购文件第33页第三章 采购需求、二、货物名称、规格、数量及技术要求：

第38项六头煲仔炉“电子打火、一键启动、专利炉头、熄火保护”，

**更正为：**

“电子打火、一键启动、熄火保护”

**8.** 原采购文件第二章 供应商须知：

“6.6.5本项目对核心产品是节能或环保产品的，核心产品的报价分别给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目对核心产品是节能或环保产品的，项目总报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。）

节能、环保产品须在响应文件中提供国家节能产品认证证书复印件、中国环境标志产品认证证书复印件。”

**更正为：**

“6.6.5本项目对核心产品是节能或环保产品的，核心产品的报价分别给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

节能、环保产品须在响应文件中提供国家节能产品认证证书复印件、中国环境标志产品认证证书复印件。”

三、其他补充事宜

请各供应商登录海南省公共资源交易交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a>）下载更正的招标文件并以此为准。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：海南大学

地 址：海南省海口市人民大道58号

联系人：徐老师

联系人电话：0898-66279030

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：海南省政府采购中心

地　址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系方式：　0898-66529848

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电 话：　0898-66529848

海南省政府采购中心

2023年5月16日